<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.398" y1="4.318" x2="75.87" y2="4.318" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="4.318" x2="75.87" y2="23.612" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="23.612" x2="9.398" y2="23.612" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.398" y1="23.612" x2="9.398" y2="4.318" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-OPL-Switch">
<packages>
<package name="SW4-6.2X6.2X5.0MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy_3_Series_Board_v1.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.0_BASIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP01">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BIGBUTTON" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="22uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="SOT223" value="317EMP">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NORMAL" library="Seeed-OPL-Switch" package="SW4-6.2X6.2X5.0MM" value="TS-1109-7">
<attribute name="MPN" value="TS-1109-7"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PARTY" library="Seeed-OPL-Switch" package="SW4-6.2X6.2X5.0MM" value="TS-1109-7">
<attribute name="MPN" value="TS-1109-7"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POOL" library="Seeed-OPL-Switch" package="SW4-6.2X6.2X5.0MM" value="TS-1109-7">
<attribute name="MPN" value="TS-1109-7"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="100">
<attribute name="MPN" value="CRCW0805100RFKEA"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY DRALORIC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469862"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPECIAL" library="Seeed-OPL-Switch" package="SW4-6.2X6.2X5.0MM" value="TS-1109-7">
<attribute name="MPN" value="TS-1109-7"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="Teensy_3_Series_Board_v1.0" package="TEENSY_3.0_BASIC" value="TEENSY_3.0_BASIC"/>
<element name="U$3" library="esp8266modules" package="ESP01" value="ESP01"/>
<element name="LED8" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B"/>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$1" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="NORMAL" pad="3"/>
<contactref element="PARTY" pad="3"/>
<contactref element="POOL" pad="3"/>
<contactref element="SPECIAL" pad="3"/>
<contactref element="BIGBUTTON" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED3" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED2" pad="3-GND"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$3" pad="CH_PD"/>
<contactref element="U$3" pad="VCC"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="U$3" pad="GPIO2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="MCU_RX">
<contactref element="U$1" pad="0"/>
<contactref element="U$3" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="MCU_TX">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="NORMAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PARTY" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="POOL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="SPECIAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="BIGBUTTON" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="LED8" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED8" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED4" pad="1-VDD"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U$1" pad="VBAT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
