<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.572771875" y1="15.309421875" x2="3.634521875" y2="11.950696875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.634521875" y1="11.950696875" x2="2.884296875" y2="12.19089375" width="0.1524" layer="20" curve="-103.949073"/>
<wire x1="2.884296875" y1="12.19089375" x2="0.46903125" y2="18.73011875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.46903125" y1="18.73011875" x2="-0.46903125" y2="18.73011875" width="0.1524" layer="20" curve="139.456408"/>
<wire x1="-0.46903125" y1="18.73011875" x2="-2.884296875" y2="12.19089375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-2.884296875" y1="12.19089375" x2="-3.634521875" y2="11.950696875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.949438"/>
<wire x1="-3.634521875" y1="11.950696875" x2="-8.572771875" y2="15.309421875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-8.572771875" y1="15.309421875" x2="-8.96271875" y2="15.084678125" width="0.1524" layer="20" curve="128.356752"/>
<wire x1="-8.96271875" y1="15.084678125" x2="-8.53135" y2="9.12206875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-8.53135" y1="9.12206875" x2="-9.1145375" y2="8.59316875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.866198"/>
<wire x1="-9.1145375" y1="8.59316875" x2="-15.985809375" y2="9.771253125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-15.985809375" y1="9.771253125" x2="-16.454859375" y2="8.9588875" width="0.1524" layer="20" curve="139.453979"/>
<wire x1="-16.454859375" y1="8.9588875" x2="-11.999171875" y2="3.59689375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-11.999171875" y1="3.59689375" x2="-12.165675" y2="2.8273875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.870114"/>
<wire x1="-12.165675" y1="2.8273875" x2="-17.535765625" y2="0.224975" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-17.535765625" y1="0.224975" x2="-17.535765625" y2="-0.224975" width="0.1524" layer="20" curve="128.289471"/>
<wire x1="-17.535765625" y1="-0.224975" x2="-12.165675" y2="-2.8273875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.165675" y1="-2.8273875" x2="-11.999171875" y2="-3.59689375" width="0.1524" layer="20" curve="-103.870784"/>
<wire x1="-11.999171875" y1="-3.59689375" x2="-16.454859375" y2="-8.9588875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-8.572771875" y1="-15.309421875" x2="-3.634521875" y2="-11.950696875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-3.634521875" y1="-11.950696875" x2="-2.884296875" y2="-12.19089375" width="0.1524" layer="20" curve="-103.949073"/>
<wire x1="-2.884296875" y1="-12.19089375" x2="-0.46903125" y2="-18.73011875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.46903125" y1="-18.73011875" x2="0.46903125" y2="-18.73011875" width="0.1524" layer="20" curve="139.456408"/>
<wire x1="0.46903125" y1="-18.73011875" x2="2.884296875" y2="-12.19089375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.884296875" y1="-12.19089375" x2="3.634521875" y2="-11.950696875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.949438"/>
<wire x1="3.634521875" y1="-11.950696875" x2="8.572771875" y2="-15.309421875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.454859375" y1="-8.9588875" x2="11.999171875" y2="-3.59689375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="11.999171875" y1="-3.59689375" x2="12.165675" y2="-2.8273875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.870114"/>
<wire x1="12.165675" y1="-2.8273875" x2="17.535765625" y2="-0.224975" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="17.535765625" y1="-0.224975" x2="17.535765625" y2="0.224975" width="0.1524" layer="20" curve="128.289471"/>
<wire x1="17.535765625" y1="0.224975" x2="12.165675" y2="2.8273875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12.165675" y1="2.8273875" x2="11.999171875" y2="3.59689375" width="0.1524" layer="20" curve="-103.870784"/>
<wire x1="11.999171875" y1="3.59689375" x2="16.454859375" y2="8.9588875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.454859375" y1="8.9588875" x2="15.985809375" y2="9.771253125" width="0.1524" layer="20" curve="139.454651"/>
<wire x1="15.985809375" y1="9.771253125" x2="9.1145375" y2="8.59316875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.1145375" y1="8.59316875" x2="8.53135" y2="9.12206875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.867412"/>
<wire x1="8.53135" y1="9.12206875" x2="8.96271875" y2="15.084678125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8.96271875" y1="15.084678125" x2="8.572771875" y2="15.309421875" width="0.1524" layer="20" curve="128.361864"/>
<text>Copyright 2017
Herbert Pötzl</text>
<text>Licensed under
CERN OHL v1.2</text>
<wire x1="8.572771875" y1="-15.309421875" x2="8.96271875" y2="-15.084678125" width="0.1524" layer="20" curve="128.356752"/>
<wire x1="8.96271875" y1="-15.084678125" x2="8.53135" y2="-9.12206875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8.53135" y1="-9.12206875" x2="9.1145375" y2="-8.59316875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.866198"/>
<wire x1="9.1145375" y1="-8.59316875" x2="15.985809375" y2="-9.771253125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="15.985809375" y1="-9.771253125" x2="16.454859375" y2="-8.9588875" width="0.1524" layer="20" curve="139.453979"/>
<wire x1="-16.454859375" y1="-8.9588875" x2="-15.985809375" y2="-9.771253125" width="0.1524" layer="20" curve="139.454651"/>
<wire x1="-15.985809375" y1="-9.771253125" x2="-9.1145375" y2="-8.59316875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-9.1145375" y1="-8.59316875" x2="-8.53135" y2="-9.12206875" width="0.1524" layer="20" curve="-103.867412"/>
<wire x1="-8.53135" y1="-9.12206875" x2="-8.96271875" y2="-15.084678125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-8.96271875" y1="-15.084678125" x2="-8.572771875" y2="-15.309421875" width="0.1524" layer="20" curve="128.361864"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pic16f18344">
<packages>
<package name="QFN50P400X400X100-21N-NM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="coin">
<packages>
<package name="3028">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D7" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D8" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D9" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="pic16f18344" package="QFN50P400X400X100-21N-NM" value="PIC16F18344-NM"/>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$11" library="coin" package="3028" value="COINCELL-3028"/>
<element name="D10" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D11" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D12" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLK" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DAT" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="!MCL" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="COMMON">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RA4">
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RA2">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC0">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
<contactref element="U$11" pad="F1"/>
<contactref element="U$11" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="ICSPDAT">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="DAT" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="ICSPCLK">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="CLK" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="!MCLR">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="!MCL" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="U$11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC6">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RC7">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RA5">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC5">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC1">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB6">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC4">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
