<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.685" y1="80.23" x2="19.05" y2="80.865" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.05" y1="80.865" x2="-1.915" y2="80.865" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.915" y1="80.865" x2="-2.5" y2="80.24" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>OUT</text>
<text>IN</text>
<text>PTC fuzer r2
by ayan4m1
CC-BY-NC-SA 4.0</text>
<wire x1="19.685" y1="69.54" x2="19.05" y2="68.915" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.05" y1="68.915" x2="-1.915" y2="68.915" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.915" y1="68.915" x2="-2.5" y2="69.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-2.5" y1="80.24" x2="-2.5" y2="69.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="80.23" x2="19.685" y2="69.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ptc-littlefuse">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Littelfuse Inc&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href = "http://www.littelfuse.com/"&gt;http://www.littelfuse.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fuse Type: PTC Resettable&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;3425L series
&lt;li&gt;1812L series
&lt;li&gt;1206L series
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;created by Shigeru Kobayashi (mayfair@iamas.ac.jp)&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="MHP-TAT18">
<description>MHP-TAT18</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="I" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="ptc-littlefuse" package="MHP-TAT18" value="MHP-TAT18"/>
<element name="F2" library="ptc-littlefuse" package="MHP-TAT18" value="MHP-TAT18"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="I" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="IN"/>
<contactref element="F2" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="O" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="OUT"/>
<contactref element="F2" pad="OUT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
