<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0.2032" layer="20"/>
<text>E-Retracts Ctrl v1.0</text>
<text>XDL ROVER JTAG CARRIER REV1.0</text>
<hole x="3.175" y="12.7" drill="2.5908"/>
<hole x="22.225" y="12.7" drill="2.5908"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-garry">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-08">
<description>&lt;b&gt;8 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="con-garry" package="332-08" value="2x4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X10" value="2x10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
