<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="88.9" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="38.1" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.1" y1="2.54" x2="38.1" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="88.9" x2="35.56" y2="91.44" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35.56" y1="91.44" x2="2.54" y2="91.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="91.44" x2="0" y2="88.9" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>+5V</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
<text>FLIP_R</text>
<text>5V+</text>
<text>PLUNGE</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>GND</text>
<text>RUMB_S</text>
<text>RUMB_L</text>
<text>D_DOWN</text>
<text>D_UP</text>
<text>D_RIGHT</text>
<text>D_LEFT</text>
<text>START</text>
<text>BACK</text>
<text>GUIDE</text>
<text>FLIP_L</text>
<text>GND</text>
<text>PinSim</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<text>5V+</text>
<text>23</text>
<text>21</text>
<text>14</text>
<text>13</text>
<text>20160503</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.1">
<packages>
<package name="TEENSY3-DIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X09-BIG">
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="1X08-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TEENSYLC" library="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.1" package="TEENSY3-DIL" value="TEENSY_LC_DIL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ADXL345" library="adafruit" package="1X09-BIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="T2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J3" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J4" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J5" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J6" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J7" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J8" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J9" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="J10" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM"/>
<element name="H1" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="LED-1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED-2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-22Ω" library="adafruit" package="0207/9" value="22Ω"/>
<element name="R2-22Ω" library="adafruit" package="0207/9" value="22Ω"/>
<element name="GPIO" library="adafruit" package="1X08-BIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="TEENSYLC" pad="GND"/>
<contactref element="TEENSYLC" pad="AGND"/>
<contactref element="ADXL345" pad="3"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="LED-1" pad="2"/>
<contactref element="LED-2" pad="2"/>
<contactref element="GPIO" pad="8"/>
<contactref element="GPIO" pad="7"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="TEENSYLC" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="TEENSYLC" pad="VIN"/>
<contactref element="ADXL345" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="GPIO" pad="1"/>
<contactref element="GPIO" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="ADXL345" pad="9"/>
<contactref element="TEENSYLC" pad="19/A5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="ADXL345" pad="8"/>
<contactref element="TEENSYLC" pad="18/A4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="TEENSYLC" pad="15/A1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="TEENSYLC" pad="12"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TEENSYLC" pad="11"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="TEENSYLC" pad="10"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TEENSYLC" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TEENSYLC" pad="8"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="TEENSYLC" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TEENSYLC" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="TEENSYLC" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TEENSYLC" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="TEENSYLC" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="TEENSYLC" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="TEENSYLC" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="TEENSYLC" pad="0"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED-2" pad="1"/>
<contactref element="R1-22Ω" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED-1" pad="1"/>
<contactref element="R2-22Ω" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="TEENSYLC" pad="23/A9"/>
<contactref element="GPIO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="TEENSYLC" pad="14/A0"/>
<contactref element="GPIO" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="TEENSYLC" pad="13"/>
<contactref element="GPIO" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TEENSYLC" pad="20/A6"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="TEENSYLC" pad="17/A3"/>
<contactref element="R1-22Ω" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="TEENSYLC" pad="16/A2"/>
<contactref element="R2-22Ω" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="TEENSYLC" pad="22/A8"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="TEENSYLC" pad="21/A7"/>
<contactref element="GPIO" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
