<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="23.5" y1="2.5" x2="23.5" y2="31.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="23.5" y1="31.5" x2="22.5" y2="32.5" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.5" y1="32.5" x2="1" y2="32.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="32.5" x2="0" y2="31.5" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="31.5" x2="0" y2="2.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.5" x2="1" y2="1.5" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="1.5" x2="22.5" y2="1.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="22.5" y1="1.5" x2="23.5" y2="2.5" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>V</text>
<text>SEL</text>
<text>H</text>
<text>Analog
Joystick
PS2</text>
<hole x="21" y="5.5" drill="2.5"/>
<hole x="3" y="5.5" drill="2.5"/>
<hole x="21" y="29.5" drill="2.5"/>
<hole x="3" y="29.5" drill="2.5"/>
<text>VCC</text>
<text>V</text>
<text>H</text>
<text>SEL</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="JOYSTICK">
</package>
<package name="1X05">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="SparkFun" package="JOYSTICK" value="JOYSTICKPTH"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="V1"/>
<contactref element="U1" pad="H1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="V3"/>
<contactref element="U1" pad="B2A"/>
<contactref element="U1" pad="H3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VERT">
<contactref element="U1" pad="V2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="HORZ">
<contactref element="U1" pad="H2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SEL">
<contactref element="U1" pad="B1A"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
