<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7" y1="2.5" x2="43.5" y2="2.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="2.5" x2="43.5" y2="8.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="8.77" x2="39" y2="8.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="8.77" x2="39" y2="18.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="18.93" x2="43.5" y2="18.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="18.93" x2="43.5" y2="36.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="36.71" x2="39" y2="36.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="36.71" x2="39" y2="46.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="46.81" x2="43.5" y2="46.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="46.81" x2="43.5" y2="53.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="53.5" x2="7" y2="53.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="53.5" x2="7" y2="46.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="46.87" x2="3.5" y2="46.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="46.87" x2="3.5" y2="36.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="36.71" x2="7" y2="36.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="36.71" x2="7" y2="18.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="18.93" x2="3.5" y2="18.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="18.93" x2="3.5" y2="8.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="8.77" x2="7" y2="8.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="8.77" x2="7" y2="2.5" width="0" layer="20"/>
<text>Common Anode
7 Segment Display
3mm Flangless LED
Interlocking
S.W.
April 2017</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED_F1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_B2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_B3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_B4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_G1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_G2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_G3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_G4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_E1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_E2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_E3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_F2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_E4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_C1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_C2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_C3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_C4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_D1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_D2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_D3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_D4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_DP" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_F3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_F4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_A1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_A2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_A3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_A4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_B1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIG" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="A1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DP1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="A2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DP2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED_DP1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_DP2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="COMMON_ANODE">
<contactref element="LED_F1" pad="A"/>
<contactref element="LED_F2" pad="A"/>
<contactref element="LED_F3" pad="A"/>
<contactref element="LED_F4" pad="A"/>
<contactref element="LED_E1" pad="A"/>
<contactref element="LED_E2" pad="A"/>
<contactref element="LED_E3" pad="A"/>
<contactref element="LED_D1" pad="A"/>
<contactref element="LED_D4" pad="A"/>
<contactref element="LED_D3" pad="A"/>
<contactref element="LED_D2" pad="A"/>
<contactref element="LED_A1" pad="A"/>
<contactref element="LED_A2" pad="A"/>
<contactref element="LED_A3" pad="A"/>
<contactref element="LED_A4" pad="A"/>
<contactref element="LED_G1" pad="A"/>
<contactref element="LED_G2" pad="A"/>
<contactref element="LED_G3" pad="A"/>
<contactref element="LED_G4" pad="A"/>
<contactref element="LED_C4" pad="A"/>
<contactref element="LED_C3" pad="A"/>
<contactref element="LED_C2" pad="A"/>
<contactref element="LED_C1" pad="A"/>
<contactref element="LED_B1" pad="A"/>
<contactref element="LED_B4" pad="A"/>
<contactref element="LED_B3" pad="A"/>
<contactref element="LED_B2" pad="A"/>
<contactref element="LED_DP" pad="A"/>
<contactref element="DIG" pad="1"/>
<contactref element="LED_DP2" pad="A"/>
<contactref element="LED_DP1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_A">
<contactref element="LED_A1" pad="K"/>
<contactref element="LED_A2" pad="K"/>
<contactref element="LED_A3" pad="K"/>
<contactref element="LED_A4" pad="K"/>
<contactref element="A1" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_F">
<contactref element="LED_F1" pad="K"/>
<contactref element="LED_F2" pad="K"/>
<contactref element="LED_F3" pad="K"/>
<contactref element="LED_F4" pad="K"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_B">
<contactref element="LED_B1" pad="K"/>
<contactref element="LED_B4" pad="K"/>
<contactref element="LED_B3" pad="K"/>
<contactref element="LED_B2" pad="K"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="B2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_G">
<contactref element="LED_G1" pad="K"/>
<contactref element="LED_G2" pad="K"/>
<contactref element="LED_G3" pad="K"/>
<contactref element="LED_G4" pad="K"/>
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_C">
<contactref element="LED_C1" pad="K"/>
<contactref element="LED_C4" pad="K"/>
<contactref element="LED_C3" pad="K"/>
<contactref element="LED_C2" pad="K"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_E">
<contactref element="LED_E1" pad="K"/>
<contactref element="LED_E4" pad="K"/>
<contactref element="LED_E3" pad="K"/>
<contactref element="LED_E2" pad="K"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_D">
<contactref element="LED_D1" pad="K"/>
<contactref element="LED_D4" pad="K"/>
<contactref element="LED_D3" pad="K"/>
<contactref element="LED_D2" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CATHODE_DP">
<contactref element="LED_DP" pad="K"/>
<contactref element="DP1" pad="1"/>
<contactref element="DP2" pad="1"/>
<contactref element="LED_DP2" pad="K"/>
<contactref element="LED_DP1" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
