<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65.71" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.71" y1="0" x2="65.71" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.71" y1="17.77" x2="0" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.77" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Force HI</text>
<text>Force LO</text>
<text>Sense HI</text>
<text>Sense LO</text>
<text>Mark Andrews June 2020</text>
<text>Place Component</text>
<text>Here</text>
<text>Rev A</text>
<text>Device Interface Board</text>
<text>A2</text>
<text>A5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FORCE_HI" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSE_HI" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SENSE_LO" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FORCE_LO" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="FORCE_HI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="SENSE_HI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="SENSE_LO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="FORCE_LO" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
