<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.94" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.94" y1="0" x2="60.94" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.94" y1="63.5" x2="0" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>0.2</text>
<text>(c) 2016 Doug Metzler</text>
<text>IN+</text>
<text>IN-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DougM.Transistor-FET">
<packages>
<package name="D2PACK/7">
<description>&lt;h3&gt;D&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;PAK/A V-reg Package&lt;/h3&gt;
3-pins w/ tab&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;***Unproven***&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Used on:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LD1085xx Adjustable 3A Regulator
&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Capacitor">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.DiodeRect">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Connector">
<packages>
<package name="SCREWTERM_3.5MM_5-POS_MINI">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM">
<packages>
<package name="BIGPAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Fuses">
<packages>
<package name="FUSE_BLADE_MAX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 5.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="DougM.Transistor-FET" package="D2PACK/7" value="IRFS7530">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="DougM.Transistor-FET" package="D2PACK/7" value="IRFS7530">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="DougM.Resistor" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="DougM.Capacitor" package="0805" value="1uF 100v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="DougM.DiodeRect" package="SOD123" value="12v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$4" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$5" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$6" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$7" library="DougM.Fuses" package="FUSE_BLADE_MAX" value="FUSE_MAX"/>
<element name="R2" library="DougM.Resistor" package="R0603" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="5,0" value="MOUNT-HOLE5.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="5,0" value="MOUNT-HOLE5.0"/>
<element name="U$9" library="DougM.Connector" package="SCREWTERM_3.5MM_5-POS_MINI" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1A"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1B"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$7" pad="P$2A"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2B"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="S1"/>
<contactref element="Q1" pad="S2"/>
<contactref element="Q1" pad="S3"/>
<contactref element="Q1" pad="S4"/>
<contactref element="Q1" pad="S5"/>
<contactref element="Q2" pad="S1"/>
<contactref element="Q2" pad="S2"/>
<contactref element="Q2" pad="S3"/>
<contactref element="Q2" pad="S4"/>
<contactref element="Q2" pad="S5"/>
<contactref element="U$9" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
<contactref element="U$9" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="P$5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
