<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-1.4986" x2="5.207" y2="-1.4986" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.477" y1="12.7" x2="6.477" y2="13.692" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.207" y1="14.962" x2="0" y2="14.962" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.962" x2="0" y2="-1.4986" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.207" y1="14.962" x2="6.477" y2="13.692" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>2015</text>
<text>F</text>
<wire x1="7.747" y1="11.43" x2="6.477" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.747" y1="11.43" x2="8.255" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.255" y1="11.43" x2="9.525" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9.525" y1="3.302" x2="9.525" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.747" y1="2.032" x2="6.477" y2="0.7634" width="0" layer="20" curve="89.936698"/>
<wire x1="7.747" y1="2.032" x2="8.255" y2="2.032" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.255" y1="2.032" x2="9.525" y2="3.302" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.477" y1="-0.2286" x2="6.477" y2="0.7634" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.477" y1="-0.2286" x2="5.207" y2="-1.4986" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Colin's Library">
<description>RJ45 2 Port Connector
RS 765-9113</description>
<packages>
<package name="F9D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Colin">
<packages>
<package name="COLIN_7_5MM_GOLD">
</package>
<package name="RS232_LOOPBACK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Colin's Library" package="F9D" value="DB9FEMALE"/>
<element name="U$2" library="Colin" package="COLIN_7_5MM_GOLD" value="COLIN7.5MMGOLD"/>
<element name="U$3" library="Colin" package="RS232_LOOPBACK" value="RS232_LOOPBACK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
