<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="0" x2="35.54" y2="27.9275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="27.9275" x2="0" y2="27.9275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.9275" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Ryzee119</text>
<text>SMBUS</text>
<text>XENIUM
SPI</text>
<text>Convert Xenium SPI Interface
to HD44780 Compliant Parallel LCD</text>
<text>https://github.com/Ryzee119/spi2par2019</text>
<text>Ryzee119</text>
<text>spi2par2019</text>
</plain>
<libraries>
<library name="my-library">
<packages>
<package name="ARDUINO_LEONARDO_MICRO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="my-library" package="ARDUINO_LEONARDO_MICRO" value="ARDUINO_LEONARDO_MICRO"/>
<element name="Q1" library="zetex" package="SOT-23" value="2N70026Ω">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCK" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EN" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L+" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L-" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RW" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCL" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDA" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="CS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SCK" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SI" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
<contactref element="EN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
<contactref element="RW" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="L+" pad="1"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="L-" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="V0" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SCL" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
<contactref element="SDA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="RS" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
