<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="49.2" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.2" y1="0.635" x2="49.2" y2="17.135" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.2" y1="17.135" x2="0" y2="17.135" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.135" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>+12v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<description>&lt;b&gt;Small Signal Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Packages from :&lt;br&gt;
www.infineon.com; &lt;br&gt;
www.semiconductors.com;&lt;br&gt;
www.irf.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92R">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C050-024X044" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C050-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C050-024X044" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="TO92R" value="J310">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="TO92R" value="J310">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/5V" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/5V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/5V" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/5V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0207/5V" value="68">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0207/5V" value="270">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0207/5V" value="68">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="0207/5V" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
