<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.8" y1="10" x2="12.5" y2="10" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="10" x2="12.5" y2="1.5" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="1.5" x2="2.8" y2="1.5" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="2.8" y1="1.5" x2="2.8" y2="10" width="0.2" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="My Stuff">
<packages>
<package name="SWITCHSTICK_BREAKOUT">
</package>
<package name="1MM_PAD_SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="My Stuff" package="SWITCHSTICK_BREAKOUT" value="SWITCHSTICK_BREAKOUT"/>
<element name="V+" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$3" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$4" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$5" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$6" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$2" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$7" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$8" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$9" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
<element name="U$10" library="My Stuff" package="1MM_PAD_SMD" value="1MM_SMD_PAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="V+">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="V+" pad="PAD"/>
<contactref element="U$10" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="U$3" pad="PAD"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$9" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD"/>
<contactref element="U$8" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="PAD"/>
<contactref element="U$2" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="SHIELD"/>
<contactref element="U$1" pad="SHIELD1"/>
<contactref element="U$5" pad="PAD"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="PAD"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
