<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="8.255" y="21.59" drill="2.032"/>
<text>ALARM</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>3V</text>
<text>66K</text>
<text>ALARM</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>3V</text>
<text>GND</text>
<text>RoboGardens.com</text>
<text>2N3904</text>
<text>JamSentry 1.1</text>
<wire x1="15.875" y1="41.91" x2="1.905" y2="41.91" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="0" x2="15.875" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="15.875" y1="0" x2="15.875" y2="41.91" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="41.91" x2="1.27" y2="41.91" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="41.91" x2="1.27" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="1.905" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0207/9">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-neu-to92">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ESP8266" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="TSL2561" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="RUNOUT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="HMC5883" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/9" value="66K"/>
<element name="NPN" library="transistor-neu-to92" package="TO92" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ESP8266" pad="8"/>
<contactref element="HMC5883" pad="2"/>
<contactref element="RUNOUT" pad="2"/>
<contactref element="NPN" pad="3"/>
<contactref element="TSL2561" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ESP8266" pad="1"/>
<contactref element="HMC5883" pad="3"/>
<contactref element="TSL2561" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ESP8266" pad="2"/>
<contactref element="HMC5883" pad="4"/>
<contactref element="TSL2561" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ESP8266" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="NPN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="NPN" pad="1"/>
<contactref element="RUNOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="ESP8266" pad="6"/>
<contactref element="HMC5883" pad="1"/>
<contactref element="TSL2561" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
