<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.49" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="0" x2="83.49" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="63.49" x2="0" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.49" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Relay Speaker Switcher V 2.3</text>
<text>Relay Speaker Switcher V 2.3</text>
<text>Relay Speaker Switcher V 2.3</text>
<text>Relay Speaker Switcher V 2.3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP11">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.1 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NEC EA2 Series Relay">
<packages>
<package name="EA2-5">
<description>Package made by Rifaa-ath Razei</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board">
<packages>
<package name="EA2-5">
<description>Package made by Rifaa-ath Razei</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1L" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="1L">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1R" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="1R">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2L" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="2L">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2R" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="2R">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3L" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="3L">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3R" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="3R">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INSL" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="INSL">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INSR" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="INSR">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3L+" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1L+" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1L-" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1R+" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1R-" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2L+" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2L-" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2R+" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2R-" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3L-" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3R+" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3R-" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JUBL" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JUBR" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RL-" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RL+" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR-" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR+" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S5" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S6" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL1" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL2" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL3" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SR1" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SR2" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SR3" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UB1" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="UB1">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UB2" library="NEC EA2 Series Relay Edit 4 Board" package="EA2-5" value="UB2">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UBSW1" library="NEC EA2 Series Relay" package="EA2-5" value="UBSW1">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UBSW2" library="NEC EA2 Series Relay" package="EA2-5" value="UBSW2">
<attribute name="PART"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-2SW" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="14" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="11" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="15" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="16" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="17" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="18" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="19" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="20" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="21" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="22" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="23" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="24" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="25" library="solpad" package="LSP11" value="LSP11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G2P3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G2P2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G2P1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G1P1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G1P2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G1P3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND1">
<contactref element="L1" pad="MP"/>
<contactref element="1L" pad="NC2"/>
<contactref element="1L" pad="NC1"/>
<contactref element="2L" pad="NC2"/>
<contactref element="2L" pad="NC1"/>
<contactref element="3L" pad="NC2"/>
<contactref element="3L" pad="NC1"/>
<contactref element="INSL" pad="NC2"/>
<contactref element="INSL" pad="NC1"/>
<contactref element="SL1" pad="MP"/>
<contactref element="RL-" pad="MP"/>
<contactref element="UB1" pad="NC1"/>
<contactref element="UB1" pad="NC2"/>
<contactref element="G1P2" pad="1"/>
<contactref element="G1P1" pad="1"/>
<contactref element="G1P3" pad="1"/>
<contactref element="25" pad="MP"/>
<contactref element="22" pad="MP"/>
<contactref element="19" pad="MP"/>
<contactref element="16" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="R1" pad="MP"/>
<contactref element="1R" pad="NC1"/>
<contactref element="1R" pad="NC2"/>
<contactref element="2R" pad="NC1"/>
<contactref element="2R" pad="NC2"/>
<contactref element="3R" pad="NC1"/>
<contactref element="3R" pad="NC2"/>
<contactref element="INSR" pad="NC1"/>
<contactref element="INSR" pad="NC2"/>
<contactref element="SR1" pad="MP"/>
<contactref element="RR-" pad="MP"/>
<contactref element="UB2" pad="NC1"/>
<contactref element="UB2" pad="NC2"/>
<contactref element="G2P2" pad="1"/>
<contactref element="G2P1" pad="1"/>
<contactref element="G2P3" pad="1"/>
<contactref element="11" pad="MP"/>
<contactref element="8" pad="MP"/>
<contactref element="5" pad="MP"/>
<contactref element="2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="MP"/>
<contactref element="1R" pad="NO1"/>
<contactref element="J1R-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="INSL" pad="NO1"/>
<contactref element="J3L-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1L+" pad="1"/>
<contactref element="2L" pad="NO2"/>
<contactref element="J2L+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="MP"/>
<contactref element="1R" pad="NO2"/>
<contactref element="J1R+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1L-" pad="1"/>
<contactref element="1L" pad="NO1"/>
<contactref element="L3" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1L+" pad="2"/>
<contactref element="1L" pad="NO2"/>
<contactref element="L2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1R+" pad="2"/>
<contactref element="2R" pad="NO2"/>
<contactref element="J2R+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1R-" pad="1"/>
<contactref element="2R" pad="NO1"/>
<contactref element="J2R-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J2L-" pad="1"/>
<contactref element="2L" pad="NO1"/>
<contactref element="J1L-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="INSL" pad="NO2"/>
<contactref element="J3L+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="INSR" pad="NO2"/>
<contactref element="J3R+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="INSR" pad="NO1"/>
<contactref element="J3R-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J3L-" pad="1"/>
<contactref element="3L" pad="NO1"/>
<contactref element="J2L-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J3L+" pad="2"/>
<contactref element="3L" pad="NO2"/>
<contactref element="J2L+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J3R+" pad="1"/>
<contactref element="J2R+" pad="2"/>
<contactref element="3R" pad="NO2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J3R-" pad="2"/>
<contactref element="J2R-" pad="1"/>
<contactref element="3R" pad="NO1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SL2" pad="MP"/>
<contactref element="INSL" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="INSL" pad="C1"/>
<contactref element="SL3" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="INSR" pad="C2"/>
<contactref element="SR2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SR3" pad="MP"/>
<contactref element="INSR" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="UB2" pad="NO2"/>
<contactref element="JUBL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="UB2" pad="C2"/>
<contactref element="1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="15">
<contactref element="UB1" pad="C2"/>
<contactref element="15" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="UB1" pad="C1"/>
<contactref element="3" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="3R" pad="C2"/>
<contactref element="4" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="3R" pad="C1"/>
<contactref element="17" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="18">
<contactref element="3L" pad="C2"/>
<contactref element="18" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="3L" pad="C1"/>
<contactref element="6" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="UB2" pad="C1"/>
<contactref element="14" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="2R" pad="C2"/>
<contactref element="7" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="20">
<contactref element="2R" pad="C1"/>
<contactref element="20" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="21">
<contactref element="2L" pad="C2"/>
<contactref element="21" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="2L" pad="C1"/>
<contactref element="9" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="1R" pad="C2"/>
<contactref element="10" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="23">
<contactref element="1R" pad="C1"/>
<contactref element="23" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="24">
<contactref element="1L" pad="C2"/>
<contactref element="24" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="1L" pad="C1"/>
<contactref element="12" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JUBL" pad="2"/>
<contactref element="RL+" pad="MP"/>
<contactref element="UB1" pad="NO2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JUBR" pad="2"/>
<contactref element="UB2" pad="NO1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="JUBR" pad="1"/>
<contactref element="RR+" pad="MP"/>
<contactref element="UB1" pad="NO1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="1R" pad="T2"/>
<contactref element="1L" pad="T2"/>
<contactref element="2R" pad="T2"/>
<contactref element="2L" pad="T2"/>
<contactref element="3L" pad="T2"/>
<contactref element="3R" pad="T2"/>
<contactref element="INSL" pad="T2"/>
<contactref element="INSR" pad="T2"/>
<contactref element="UBSW2" pad="T2"/>
<contactref element="UBSW1" pad="T2"/>
<contactref element="UB1" pad="T2"/>
<contactref element="UB2" pad="T2"/>
<contactref element="V+" pad="MP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="S1" pad="MP"/>
<contactref element="1L" pad="T1"/>
<contactref element="1R" pad="T1"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="S2" pad="MP"/>
<contactref element="2L" pad="T1"/>
<contactref element="2R" pad="T1"/>
</signal>
<signal name="S3">
<contactref element="S3" pad="MP"/>
<contactref element="3L" pad="T1"/>
<contactref element="3R" pad="T1"/>
</signal>
<signal name="S4">
<contactref element="S4" pad="MP"/>
<contactref element="INSR" pad="T1"/>
<contactref element="INSL" pad="T1"/>
<contactref element="UBSW1" pad="NO1"/>
<contactref element="UBSW2" pad="NO1"/>
</signal>
<signal name="S5">
<contactref element="S5" pad="MP"/>
<contactref element="UBSW1" pad="T1"/>
<contactref element="UB1" pad="T1"/>
<contactref element="UBSW1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="S6">
<contactref element="S6" pad="MP"/>
<contactref element="UB2" pad="T1"/>
<contactref element="UBSW2" pad="T1"/>
<contactref element="UBSW2" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="V-2SW" pad="MP"/>
<contactref element="V-" pad="MP"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
