<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.778" y1="0" x2="92.634" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.634" y1="0" x2="92.634" y2="61.458" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.634" y1="61.458" x2="-1.778" y2="61.712" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.778" y1="61.712" x2="-1.778" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>V+</text>
<text>Row House Cinema Marquee
Designed by Jakob Marsico
jmarsico.com
2013/2014</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>Vcc</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>OE</text>
<text>GND</text>
<text>Vcc</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>OE</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="TSSOP28">
</package>
<package name="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE">
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED">
</package>
<package name="SOT23-WIDE">
</package>
<package name="1206">
<description>1206 (3216 Metric)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="International_Rectifier_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/07/2012 09:47:05</description>
<packages>
<package name="SOT95P240X112-3N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Panasonic_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/07/2012 15:23:17</description>
<packages>
<package name="RESC3225X71N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Yageo_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 21/03/2012 16:17:53</description>
<packages>
<package name="RESC3216X71N">
</package>
<package name="CAPC2013X145N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-350">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt; Grid 3.50 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1751277">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 5-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 5&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751277.pdf</description>
</package>
<package name="1751303">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 8-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 8&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751303.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="microbuilder" package="TSSOP28" value="PCA9685">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ_A0" library="microbuilder" package="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ_A1" library="microbuilder" package="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ_A2" library="microbuilder" package="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ_A3" library="microbuilder" package="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ_A4" library="microbuilder" package="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ_A5" library="microbuilder" package="SOLDERJUMPER_REFLOW_NOPASTE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="microbuilder" package="1X2-3.5MM" value="TERMBLOCK_1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$48" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="VCC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="E3,5-8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q7" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q9" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q11" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U12" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q12" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U13" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q13" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U14" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q14" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U16" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q16" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U17" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q17" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U18" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q18" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U19" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q19" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U21" library="International_Rectifier_By_element14_Batch_1" package="SOT95P240X112-3N" value="IRLML6344TRPBF">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25T5501"/>
<attribute name="MPN" value="IRLML6344TRPBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="INTERNATIONAL RECTIFIER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1857299"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q21" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="Panasonic_By_element14_Batch_1" package="RESC3225X71N" value="8.2 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="32R9630"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="± 1 %"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-P14J8R2U"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Panasonic"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1750890"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.5 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="100 Ohm">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7617"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±1%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206FR-07100RL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117320"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.25 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="RESC3216X71N" value="10K Ohms">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7572"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="MPN" value="RC1206JR-0710KL"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9240640"/>
<attribute name="WATTAGE" value="1/4 W"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-350" package="1751277" value="1751277">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2MOVE" library="con-phoenix-350" package="1751277" value="1751277">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="microbuilder" package="SOT23-WIDE" value="IRLML6401">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Yageo_By_element14_Batch_1" package="CAPC2013X145N" value="10uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K7062"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
<attribute name="MPN" value="CC0805KKX5R6BB106"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Yageo"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="10V"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9402136"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="microbuilder" package="1206" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="U$2" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="U$3" library="microbuilder" package="MOUNTINGHOLE_2.5_PLATED" value="MOUNTINGHOLE2.5"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BCX70SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-350" package="1751303" value="1751303">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-350" package="1751303" value="1751303">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PWM0">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM3">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM4">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM5">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM6">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM7">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM8">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM9">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM10">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM11">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM12">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM13">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM14">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM15">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="Q9" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="Q11" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="Q12" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="Q13" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="Q14" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="Q16" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="Q17" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="Q18" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="Q19" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="Q21" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="X2MOVE" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="SJ_A0" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="SJ_A1" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="SJ_A2" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="SJ_A3" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="SJ_A4" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="SJ_A5" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="SJ_A0" pad="1"/>
<contactref element="SJ_A1" pad="1"/>
<contactref element="SJ_A2" pad="1"/>
<contactref element="SJ_A3" pad="1"/>
<contactref element="SJ_A4" pad="1"/>
<contactref element="SJ_A5" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="X2MOVE" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X2MOVE" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="X2MOVE" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="X2MOVE" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWRIN">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED0">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="Q11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="1"/>
<contactref element="Q11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="2"/>
<contactref element="Q12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="1"/>
<contactref element="Q12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="2"/>
<contactref element="Q13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="1"/>
<contactref element="Q13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="2"/>
<contactref element="Q14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="1"/>
<contactref element="Q14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="2"/>
<contactref element="Q16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="1"/>
<contactref element="Q16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="U17" pad="2"/>
<contactref element="Q17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="U17" pad="1"/>
<contactref element="Q17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="U18" pad="2"/>
<contactref element="Q18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="U18" pad="1"/>
<contactref element="Q18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="U19" pad="2"/>
<contactref element="Q19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="U19" pad="1"/>
<contactref element="Q19" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="U21" pad="2"/>
<contactref element="Q21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="U21" pad="1"/>
<contactref element="Q21" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED5">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED6">
<contactref element="U9" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED7">
<contactref element="U11" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LED8">
<contactref element="U13" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED9">
<contactref element="U12" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED10">
<contactref element="U14" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED11">
<contactref element="U16" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED12">
<contactref element="U18" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED13">
<contactref element="U17" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED14">
<contactref element="U19" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED15">
<contactref element="U21" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
