<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25" x2="3.5" y2="28.5" width="0.01" layer="20" curve="-99.462322"/>
<wire x1="37.5" y1="28.5" x2="41" y2="25" width="0.01" layer="20" curve="-99.462322"/>
<wire x1="41" y1="3.5" x2="37.5" y2="0" width="0.01" layer="20" curve="-99.462322"/>
<wire x1="3.5" y1="0" x2="0" y2="3.5" width="0.01" layer="20" curve="-99.462322"/>
<wire x1="0" y1="25" x2="0" y2="3.5" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="41" y1="3.5" x2="41" y2="25" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="37.5" y1="28.5" x2="3.5" y2="28.5" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="37.5" y1="0" x2="3.5" y2="0" width="0.01" layer="20"/>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>SuperCAPpi
Relais Expansion</text>
<text>V1.00 200929_DE</text>
<text>COM</text>
<text>NO</text>
<text>NC</text>
<text>3.2mm</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SuperCAPpi_V10">
<description>Generated from &lt;b&gt;SuperCAPpi_V10.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1X3_2MM">
<description>BP3B-PH-K-S&lt;p&gt;
JST</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FTR-LYC">
<description>&lt;b&gt;Schmales Netzrelais&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor: Conrad electronic&lt;br&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504382-da-01-de-NETZRELAIS_FTR-LYCA024V_1XUM_6A_250VAC.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SMA">
<description>&lt;b&gt;SMA&lt;/b&gt; CASE 403D-02&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRA340T3-D.PDF</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK500/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMD">
<packages>
<package name="0805">
<description>EIA 0805, metric 2012, Elko size S</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SuperCAPpi_V10" package="1X3_2MM" value="PH03">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="FTR-LYC" value="FTR-LYC5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SMA" value="MBRA340T3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK500/3" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SMD" package="0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="SMD" package="0805" value="5k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
