<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="21.006" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.006" y1="0" x2="21.006" y2="33.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.006" y1="33.01" x2="0.508" y2="33.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="33.01" x2="0.508" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>PWM+</text>
<text>4</text>
<text>GND</text>
<text>5</text>
<text>GND</text>
<text>6</text>
<text>CAN+</text>
<text>7</text>
<text>KLINE</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>PWM-</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>CAN-</text>
<text>15</text>
<text>LLINE</text>
<text>16</text>
<text>12V</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>PWM+</text>
<text>4</text>
<text>GND</text>
<text>5</text>
<text>GND</text>
<text>6</text>
<text>CAN+</text>
<text>7</text>
<text>KLINE</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>PWM-</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>CAN-</text>
<text>15</text>
<text>LLINE</text>
<text>16</text>
<text>12V</text>
<text>OBD
Breakout</text>
<text>canconnectors.com</text>
<text>OBD
Breakout</text>
<text>canconnectors.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MuniRent">
<packages>
<package name="OBDII-COMTECH">
</package>
<package name="2X8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MuniRent" package="OBDII-COMTECH" value="M08X2-OBDII-COMTECH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MuniRent" package="2X8" value="M08X2_VERTICAL">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="OBD-1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ODB-3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OBD-SIG-GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="OBD-J1850+">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OBD-CHAS-GND">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OBD-CAN-HIGH">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OBD-KLINE">
<contactref element="J2" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ODB-8">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ODB-9">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ODB-J1850-">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OBD-11">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OBD-12">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OBD-13">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="OBD-CAN-LOW">
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="OBD-LLINE">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="OBD-12V">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
