<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="19.5834" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.5834" y1="0" x2="20.8534" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20.8534" y1="1.27" x2="20.8534" y2="11.938" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.8534" y1="11.938" x2="19.5834" y2="13.208" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.5834" y1="13.208" x2="1.27" y2="13.208" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="13.208" x2="0" y2="11.938" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="11.938" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="19.3548" y="4.1402" drill="2"/>
<text>LPC81X MINIMAL
27.09.2013 KL</text>
</plain>
<libraries>
<library name="oled-lpc81x">
<description>Generated from &lt;b&gt;oled-lpc81x.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="SEB_TSSOP16">
</package>
<package name="RCL_C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RCL_R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="OMAT_IC_PIIKKIRIMA-8_2">
</package>
<package name="OMAT_IC_PIIKKIRIMA-8">
</package>
<package name="OMAT_IC_CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dafug">
<packages>
<package name="DAFUG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="oled-lpc81x" package="SEB_TSSOP16" value="SEB_LPC81X">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="oled-lpc81x" package="RCL_C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="oled-lpc81x" package="RCL_R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="oled-lpc81x" package="RCL_R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="oled-lpc81x" package="OMAT_IC_PIIKKIRIMA-8" value="OMAT_IC_PIIKKIRIMA-8A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="oled-lpc81x" package="OMAT_IC_PIIKKIRIMA-8_2" value="OMAT_IC_PIIKKIRIMA-8B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="oled-lpc81x" package="OMAT_IC_CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="oled-lpc81x" package="RCL_R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="dafug" package="DAFUG" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D1" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D1" pad="11"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="13"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
