<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>1   </text>
<text>2 ABC</text>
<text>3 DEF</text>
<text>4 GHI</text>
<text>5 JKL</text>
<text>6 MNO</text>
<text>7PQRS</text>
<text>8 TUV</text>
<text>9WXYZ</text>
<text>0  </text>
<text>*#+</text>
<text></text>
<text>  ., </text>
<text>   ?</text>
<wire x1="58.039" y1="82.39125" x2="101.981" y2="82.39125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.14" y1="76.2" x2="104.14" y2="71.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.14" y1="71.12" x2="104.14" y2="47.625" width="0" layer="20" curve="20"/>
<wire x1="104.14" y1="47.625" x2="104.14" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="20.32" x2="55.88" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="47.625" x2="55.88" y2="71.12" width="0" layer="20" curve="20"/>
<wire x1="55.88" y1="71.12" x2="55.88" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="20.32" x2="57.64609375" y2="13.97" width="0" layer="20" curve="4"/>
<wire x1="102.383828125" y1="13.98984375" x2="57.64609375" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.383828125" y1="13.98984375" x2="104.14" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="4"/>
<text>  ., </text>
<text>   ?</text>
<text>1   </text>
<text>2 ABC</text>
<text>3 DEF</text>
<text>6 MNO</text>
<text>5 JKL</text>
<text>4 GHI</text>
<text>7PQRS</text>
<text>8 TUV</text>
<text>9WXYZ</text>
<text>0  </text>
<text>*#+</text>
<wire x1="101.981" y1="82.39125" x2="104.14" y2="76.2" width="0" layer="20" curve="-5"/>
<wire x1="55.88" y1="76.2" x2="58.039" y2="82.39125" width="0" layer="20" curve="-5"/>
<text>47</text>
<text>47</text>
<text>47</text>
<text>47</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SYNShop">
<packages>
<package name="I2C_0.96_OLED">
</package>
<package name="TACTILE-2PIN-NARROW">
</package>
<package name="16PIN-PCB-SMD">
</package>
<package name="GULLWING_LED">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="1X11">
</package>
<package name="KRUX_LOGO">
</package>
<package name="CMD_C0DE_LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="SYNShop" package="I2C_0.96_OLED" value="I2C_0.96_OLEDOLED"/>
<element name="SW8" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW9" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW*" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW0" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW#" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="U$2" library="SYNShop" package="16PIN-PCB-SMD" value="RFM69HCWRFN69HCWSMD"/>
<element name="SW1" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW2" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW3" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW4" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW5" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW6" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="SW7" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW"/>
<element name="LED1" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED2" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED3" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED6" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED5" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED4" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED7" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED8" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED9" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED#" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED0" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED*" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED_D" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED_C" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED_D_" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="LED_N" library="SYNShop" package="GULLWING_LED" value=""/>
<element name="R6" library="SYNShop" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="SYNShop" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="SYNShop" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="SYNShop" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="SYNShop" package="1X11" value="HEADER_11PIN"/>
<element name="U$13" library="SYNShop" package="1X11" value="HEADER_11PIN"/>
<element name="U$21" library="SYNShop" package="KRUX_LOGO" value="KRUX_LOGO"/>
<element name="U$23" library="SYNShop" package="CMD_C0DE_LOGO" value="CMD_C0DE_LOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="KEYBOARD_Y1">
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="SW4" pad="P$2"/>
<contactref element="SW7" pad="P$2"/>
<contactref element="SW*" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_Y2">
<contactref element="SW2" pad="P$2"/>
<contactref element="SW5" pad="P$2"/>
<contactref element="SW8" pad="P$2"/>
<contactref element="SW0" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_Y3">
<contactref element="SW#" pad="P$2"/>
<contactref element="SW9" pad="P$2"/>
<contactref element="SW6" pad="P$2"/>
<contactref element="SW3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED#" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED0" pad="A"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED*" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED_N" pad="A"/>
<contactref element="LED_D_" pad="A"/>
<contactref element="LED_C" pad="A"/>
<contactref element="LED_D" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND3"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$13" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="LED_OUT1">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT2">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT3">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT4">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X1">
<contactref element="SW3" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="SW2" pad="P$1"/>
<contactref element="LED_D" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X2">
<contactref element="SW6" pad="P$1"/>
<contactref element="SW4" pad="P$1"/>
<contactref element="SW5" pad="P$1"/>
<contactref element="LED_C" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X3">
<contactref element="SW9" pad="P$1"/>
<contactref element="SW7" pad="P$1"/>
<contactref element="SW8" pad="P$1"/>
<contactref element="LED_D_" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="LED9" pad="C"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X4">
<contactref element="SW#" pad="P$1"/>
<contactref element="SW0" pad="P$1"/>
<contactref element="SW*" pad="P$1"/>
<contactref element="LED_N" pad="C"/>
<contactref element="LED*" pad="C"/>
<contactref element="LED0" pad="C"/>
<contactref element="LED#" pad="C"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_SCK">
<contactref element="U$2" pad="SCK"/>
<contactref element="U$13" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_MISO">
<contactref element="U$2" pad="MISO"/>
<contactref element="U$13" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_MOSI">
<contactref element="U$2" pad="MOSI"/>
<contactref element="U$13" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="OLED_I2C1_SDA">
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
<contactref element="U$13" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="OLED_I2C1_SCL">
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="RFM69_INTERRUPT_DIO0">
<contactref element="U$13" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="DIO0"/>
</signal>
<signal name="RFM69_RESET">
<contactref element="U$2" pad="RESET"/>
<contactref element="U$13" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_NSS">
<contactref element="U$2" pad="NSS"/>
<contactref element="U$13" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="ANTENNA">
<contactref element="U$2" pad="ANT"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$2" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$13" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
