(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6-c6e7f7d~86~ubuntu19.10.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 21)
    (tracks 94)
    (zones 0)
    (modules 18)
    (nets 10)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.508)
    (via_min_drill 0.254)
    (uvia_size 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.254)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.0508)
    (solder_mask_min_width 0.1016)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +12V)
  (net 2 +RX)
  (net 3 +TX)
  (net 4 tx)
  (net 5 GND)
  (net 6 "Net-(Q1-Pad3)")
  (net 7 "Net-(Q3-Pad3)")
  (net 8 "Net-(Q4-Pad1)")
  (net 9 "Net-(Q5-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (add_net +12V)
    (add_net +RX)
    (add_net +TX)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(Q1-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q4-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q5-Pad3)")
    (add_net tx)
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 182.372 334.264)
    (fp_text reference J1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 12VoltIn (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +12V))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 178.3715 321.31)
    (fp_text reference J2 (at -2.6035 1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value +RXout (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +RX))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 165.5445 321.31)
    (fp_text reference J3 (at -2.6035 0.635) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value +TXout (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +TX))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 160.782 336.804)
    (fp_text reference J4 (at 2.413 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value tx_in (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 tx))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 182.626 321.056)
    (fp_text reference J5 (at -1.778 6.35) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GND (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 160.528 321.056)
    (fp_text reference J6 (at 0.508 5.588) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GND (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 182.626 343.662)
    (fp_text reference J7 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GND (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 160.528 343.662)
    (fp_text reference J8 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GND (at -1.905 3.175) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module digikey-footprints:TO-92-3 (layer F.Cu) (tedit 5AF9CDD1)
    (at 164.7825 341.6935 90)
    (descr http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf)
    (fp_text reference Q1 (at 1.27 -3.35 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2N7000 (at 1.27 2.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 1.27 -1.25 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 tx))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223-3_TabPin2 (layer F.Cu) (tedit 58CE4E7E)
    (at 165.608 327.787 90)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at 0.127 1.905 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NDT2955 (at 0 4.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -3.15 -2.3 90) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 3 smd rect (at -3.15 2.3 90) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +12V))
    (pad 2 smd rect (at -3.15 0 90) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +TX))
    (pad 2 smd rect (at 3.15 0 90) (size 2 3.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +TX))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module digikey-footprints:TO-92-3 (layer F.Cu) (tedit 5AF9CDD1)
    (at 170.688 341.757 90)
    (descr http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf)
    (fp_text reference Q3 (at 1.27 -3.35 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2N7000 (at 1.27 2.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 1.27 -1.25 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223-3_TabPin2 (layer F.Cu) (tedit 58CE4E7E)
    (at 178.308 327.914 90)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q4 (at 0.127 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NDT2955 (at 0 4.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 3.15 0 90) (size 2 3.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +RX))
    (pad 2 smd rect (at -3.15 0 90) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +RX))
    (pad 3 smd rect (at -3.15 2.3 90) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +12V))
    (pad 1 smd rect (at -3.15 -2.3 90) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(Q4-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module digikey-footprints:TO-92-3 (layer F.Cu) (tedit 5AF9CDD1)
    (at 178.308 341.884 90)
    (descr http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf)
    (fp_text reference Q5 (at 1.27 -3.35 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2N7000 (at 1.27 2.5 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 1.27 -1.25 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(Q5-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(Q4-Pad1)"))
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 165.735 334.137 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 1.397 -1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.75) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +12V))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 170.7515 334.7085 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 1.4605 -1.7145 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47 (at 0 1.75 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +TX))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 172.0215 327.533 90)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -1.778 -1.5875 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 1.75 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(Q4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +TX))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 174.498 335.534 90)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at -2.1844 1.7526 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 1.75 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +TX))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 178.308 334.899 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 1.778 -1.778 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47 (at 0 1.75 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(Q5-Pad3)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +RX))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 2N7000 (at 171.323 343.535) (layer F.SilkS))
  (gr_text NDT2955 (at 171.958 322.961) (layer F.SilkS))
  (gr_text tx_in (at 164.592 336.55) (layer B.SilkS))
  (gr_text +12V (at 178.689 334.264) (layer B.SilkS))
  (gr_text +RX (at 175.006 321.31) (layer B.SilkS))
  (gr_text +TX (at 169.418 321.437) (layer B.SilkS))
  (gr_text 100K (at 176.149 334.264 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 47R (at 180.086 333.756 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10K (at 170.307 326.39 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 47R (at 172.593 333.502 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10K (at 167.132 335.915) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Tx - Rx Power Switch" (at 171.577 326.263) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Copyright (c)\n2020 by\nWA2MZE" (at 164.973 329.819) (layer B.SilkS))
  (gr_text +12V (at 183.388 331.343 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text tx_in (at 160.909 333.375 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text +TX (at 168.656 321.31) (layer F.SilkS))
  (gr_text +RX (at 175.006 321.31) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 184.15 319.532) (end 184.15 345.186) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 159.004 319.532) (end 184.15 319.532) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 159.004 345.186) (end 159.004 319.532) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 184.15 345.186) (end 159.004 345.186) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 5) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 185.547 347.726) (xy 156.718 347.599) (xy 156.591 318.262) (xy 185.674 318.262)
      )
    )
  )
  (zone (net 5) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 186.436 348.615) (xy 155.829 348.742) (xy 155.829 317.5) (xy 186.436 317.5)
      )
    )
  )
)
