<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.11" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.11" y1="0" x2="27.92" y2="8.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="8.87" x2="55.88" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="8.89" x2="55.88" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="31.75" x2="27.94" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="31.75" x2="24.11" y2="40.945" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.11" y1="40.945" x2="0" y2="40.945" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.945" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>HID2JOY REV A
by Zuofu</text>
</plain>
<libraries>
<library name="HID2JOY">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 14&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M15HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="PRO-MINI-2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Arduino-clone" package="PRO-MINI-2" value="PRO-MINI-2"/>
<element name="R1" library="HID2JOY" package="R0603" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="HID2JOY" package="R0603" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="HID2JOY" package="TSSOP14" value="PCM44X2TSSOP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="HID2JOY" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="HID2JOY" package="M15HP" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="G1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_A">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J1_X">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="J1_Y">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_B">
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_C">
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="J2_X">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="J2_Y">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_D">
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MIDI_TXD">
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MIDI_RXD">
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
