<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="120" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="120" y1="0" x2="120" y2="30" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="120" y1="30" x2="0" y2="30" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<text>5V  GND
 +     ̶</text>
<text>PIN1: COM ►</text>
<wire x1="14.5" y1="11.25" x2="14.5" y2="21.25" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="14.5" y1="21.25" x2="30.5" y2="21.25" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.5" y1="21.25" x2="30.5" y2="11.25" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.5" y1="11.25" x2="14.5" y2="11.25" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Fusion's AUX COMM PANEL
I/O Bridge</text>
<text>www.falconsims.us</text>
<text>COPYRIGHT©2018</text>
<text>DIGITRAN BACKLIGHT
PIN24: 5V                         ►
PIN25: GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2061">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232061_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M25VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PINS_1-6" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="PINS_7-12" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="PINS_13-18" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="TACAN_LT_PWR" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
</element>
<element name="AUX_COMM" library="con-subd" package="M25VP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="TACAN_LT_PWR" pad="1"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="TACAN_LT_PWR" pad="2"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PINS_1-6" pad="1"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PINS_1-6" pad="2"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PINS_1-6" pad="3"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PINS_1-6" pad="4"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PINS_1-6" pad="5"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PINS_1-6" pad="6"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PINS_7-12" pad="1"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PINS_7-12" pad="2"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="PINS_7-12" pad="3"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="PINS_7-12" pad="4"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="PINS_7-12" pad="5"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="PINS_7-12" pad="6"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="PINS_13-18" pad="1"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="PINS_13-18" pad="2"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="PINS_13-18" pad="3"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="PINS_13-18" pad="4"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="PINS_13-18" pad="5"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="PINS_13-18" pad="6"/>
<contactref element="AUX_COMM" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
