(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~58~ubuntu17.04.1)
  (general
    (links 18)
    (no_connects 0)
    (area 112.446999 70.282999 131.393001 81.863001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 42)
    (zones 0)
    (modules 13)
    (nets 10)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.3)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.6 0.4)
    (user_via 0.8 0.6)
    (user_via 1 0.8)
    (user_via 1.3 1)
    (user_via 1.8 1.5)
    (user_via 2.3 2)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(J2-Pad3)")
  (net 6 VOUT)
  (net 7 VIN)
  (net 8 LX)
  (net 9 CE)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net CE)
    (add_net GND)
    (add_net LX)
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net VIN)
    (add_net VOUT)
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59D0FA32)
    (at 124.206 78.486)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 2.794 0.254) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 2.1) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59D0FB5F)
    (at 117.602 77.597 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 2.921 -0.508 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 2.1 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 VIN))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59D0FA10)
    (at 120.142 80.518 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -4.318 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at -5.6 -3.8 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 180) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 180) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 CE))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorOnSemi:SN-SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 59D0FB67)
    (at 120.523 77.597)
    (fp_text reference U1 (at 2.159 2.921) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NCP1400 (at 0 2.7) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.95 1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 CE))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 3 smd rect (at 0.95 1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.2) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 LX))
  )
  (module SquantorDiodes:SOD-123-hand (layer F.Cu) (tedit 59D0FA43)
    (at 124.711 71.628 180)
    (fp_text reference D1 (at -2.289 -2.032 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D_Schottky (at 0 3.5 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.775 0 180) (size 1.3 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 2 smd rect (at 1.775 0 180) (size 1.3 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 LX))
  )
  (module SquantorRcl:TAIYO_YUDEN_NRS50XX (layer F.Cu) (tedit 59D0FB5A)
    (at 119.126 73.152 180)
    (fp_text reference L1 (at 0 0 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22u (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.8 0 180) (size 1.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 LX))
    (pad 2 smd rect (at 1.8 0 180) (size 1.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 VIN))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X04-H010 (layer F.Cu) (tedit 59D0FA3E)
    (at 129.54 76.2 270)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J1 (at 4.318 2.286 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X04 (at 0 2.413 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X04-H010 (layer F.Cu) (tedit 59D0FB63)
    (at 114.3 76.2 90)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J2 (at -4.318 2.286 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X04 (at 0 2.413 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 CE))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 VIN))
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59D0FA0A)
    (at 124.206 76.454)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 2.794 0.508) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 7.62 -2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59D0FA38)
    (at 124.206 74.422)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 2.794 0.762) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 2.1) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 VOUT))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorLabels:Label_version (layer F.Cu) (tedit 59D3ED5E)
    (at 119.8372 79.7052)
    (fp_text reference N1 (at 0 2) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text value V20171003 (at 0.0508 0.034199 180) (layer B.SilkS))
  )
  (module SquantorLabels:Label_Note_small (layer B.Cu) (tedit 59D3F481)
    (at 115.9764 74.7268)
    (fp_text reference N3 (at -0.05 2.3) (layer B.Fab) hide)
    (fp_text value V: (at 5.7912 0) (layer B.SilkS))
  )
  (module SquantorOHW_logo:ohw-logo-OSHW_6X70_NOTEXT (layer B.Cu) (tedit 59D3FADE)
    (at 119.1768 77.4192 180)
    (attr virtual)
    (fp_text reference N2 (at 0 -2 180) (layer B.Fab) hide)
    (fp_text value OHWLOGO (at 0 2 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_line (start 131.318 70.358) (end 112.522 70.358) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 131.318 81.788) (end 131.318 70.358) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.522 81.788) (end 131.318 81.788) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.522 70.358) (end 112.522 81.788) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 112.522 70.358) (xy 131.318 70.358) (xy 131.318 81.788) (xy 112.522 81.788)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.3))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 116.586 79.502) (xy 122.174 79.502) (xy 122.174 75.692) (xy 116.586 75.692)
      )
    )
  )
)
