<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="0.635" x2="26.035" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="1.27" x2="26.67" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="7.62" x2="-1.27" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="8.255" x2="3.81" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="9.525" x2="5.08" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="15.875" x2="6.35" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="17.145" x2="19.05" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="17.145" x2="20.32" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="15.875" x2="20.32" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<text>TOP SIDE</text>
<text>BOTTOM</text>
<wire x1="21.59" y1="8.255" x2="26.035" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="8.255" x2="5.08" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="8.255" x2="20.32" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="7.62" x2="-0.635" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="0.635" x2="-1.27" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.035" y1="0.635" x2="26.67" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="7.62" x2="26.035" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="p.peter-connectors">
<packages>
<package name="PINSOCKET-100MIL-2X10-KEYED">
</package>
<package name="PINHEADER-50MIL-2X5-KEYED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-doc">
<packages>
<package name="LOGO-JUSTGEEK-XXXS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CON1" library="p.peter-connectors" package="PINSOCKET-100MIL-2X10-KEYED" value="GENERIC-2X10SOCKET"/>
<element name="CON2" library="p.peter-connectors" package="PINHEADER-50MIL-2X5-KEYED" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="p.peter-doc" package="LOGO-JUSTGEEK-XXXS" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="NTRST">
<contactref element="CON1" pad="3"/>
<contactref element="CON2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="CON1" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="CON1" pad="7"/>
<contactref element="CON2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="CON1" pad="9"/>
<contactref element="CON2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SWO">
<contactref element="CON1" pad="13"/>
<contactref element="CON2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="CON1" pad="15"/>
<contactref element="CON2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="CON1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RTCLK">
<contactref element="CON2" pad="7"/>
<contactref element="CON1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CON1" pad="4"/>
<contactref element="CON1" pad="6"/>
<contactref element="CON1" pad="8"/>
<contactref element="CON1" pad="10"/>
<contactref element="CON1" pad="12"/>
<contactref element="CON1" pad="14"/>
<contactref element="CON1" pad="16"/>
<contactref element="CON1" pad="18"/>
<contactref element="CON1" pad="20"/>
<contactref element="CON2" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="CON1" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
