<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.635" x2="41.89" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="-0.635" x2="41.8846" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.8846" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<text>Designed in Thailand
By TinLethax</text>
<text>Rev0</text>
<text>Powerboard
for VFDhack
</text>
<text>PowerBoard</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD-123_MINI-SMA">
<description>&lt;b&gt;Molded plasitc,JEDEC SOD-123/Mini SMA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip CGRM4001-G.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mc34063">
<description>&lt;b&gt;MC34063: 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulator&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;Small Outline IC&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="561J-PF">
<packages>
<package name="INDC4526X50N">
<description>Chip, 4.50 X 2.60 X 0.50 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 4.50 X 2.60 X 0.50 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM9022">
<packages>
<package name="SOIC127P590X265-8N">
<description>8-SOIC, 1.27 mm pitch, 5.90 mm span, 4.90 X 3.85 X 2.65 mm body
&lt;p&gt;8-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 5.90 mm span with body size 4.90 X 3.85 X 2.65 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm8s001j3">
<packages>
<package name="SOP8">
<description>&lt;b&gt;SOP8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.rohm.com/products/databook/motor/pdf/bd623x_series-e.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AMS1117">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD-123_MINI-SMA" value="1N5819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="mc34063" package="SOIC8" value="MC34063AD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="50V" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FL" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="180R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWIM" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="561J-PF" package="INDC4526X50N" value="NL453232T-561J-PF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="LM9022" package="SOIC127P590X265-8N" value="LM9022M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="LM9022"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="stm8s001j3" package="SOP8" value="STM8S001J3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="AMS1117" package="SOT223" value="AMS1117">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="AMS1117"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="DC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SWC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="50V" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="3V3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FC">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="50V">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="50V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VO1">
<contactref element="FL" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VO2">
<contactref element="FL" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OC">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FL_ENA">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="FL_CLK">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCAP">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="3V3" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FL_ENA_BAR">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SWIM">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="SWIM" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
