<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Solar Panels</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>Thermistors</text>
<text>Thermistors</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>Exp. Space Lab
High Altitude 
Version 1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="BEAGLEBONE_SHIELD">
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="8POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="9POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="12POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO14" value="4069D"/>
<element name="IC3" library="linear" package="SO14" value="LMV324M"/>
<element name="IC4" library="linear" package="SO14" value="LMV324M"/>
<element name="IC5" library="40xx" package="SO24W" value="4067D"/>
<element name="PRESSURE" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R10" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R11" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R12" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R13" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R14" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R15" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R16" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R17" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R18" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R19" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R20" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R21" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R22" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R23" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R24" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R25" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R26" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R27" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R28" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R29" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R30" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R7" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R8" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="R9" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
<element name="U$1" library="adafruit" package="BEAGLEBONE_SHIELD" value="BEAGLEBONE_OUTLINE"/>
<element name="IMU" library="con-phoenix-254" package="6POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TH2" library="con-phoenix-254" package="8POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="GPS" library="con-phoenix-254" package="9POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SP" library="con-phoenix-254" package="12POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TH1" library="con-phoenix-254" package="8POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="BATT" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-024X044" value=""/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C050-024X044" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="SP" pad="1"/>
<contactref element="SP" pad="3"/>
<contactref element="SP" pad="5"/>
<contactref element="SP" pad="7"/>
<contactref element="SP" pad="9"/>
<contactref element="SP" pad="11"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="PRESSURE" pad="4"/>
<contactref element="IMU" pad="3"/>
<contactref element="GPS" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="47"/>
<contactref element="U$1" pad="48"/>
<contactref element="U$1" pad="89"/>
<contactref element="U$1" pad="90"/>
<contactref element="U$1" pad="91"/>
<contactref element="U$1" pad="92"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="BATT" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SYS_5V">
<contactref element="U$1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC5" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="TH2" pad="8"/>
<contactref element="TH2" pad="6"/>
<contactref element="TH2" pad="4"/>
<contactref element="TH2" pad="2"/>
<contactref element="TH1" pad="8"/>
<contactref element="TH1" pad="6"/>
<contactref element="TH1" pad="4"/>
<contactref element="TH1" pad="2"/>
<contactref element="GPS" pad="2"/>
<contactref element="PRESSURE" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IMU" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="49"/>
<contactref element="U$1" pad="50"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TH2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="TH2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="TH2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="TH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="TH1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="TH1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="TH1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="TH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SP" pad="12"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SP" pad="10"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SP" pad="8"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="SP" pad="6"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="SP" pad="4"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="SP" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="PRESSURE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BATT">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="BATT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IMU" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IMU" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U$1" pad="69"/>
<contactref element="IMU" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="GPS" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="GPS" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U$1" pad="56"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="GPS" pad="8"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="52"/>
<contactref element="U$1" pad="51"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
