<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.421" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.421" y1="-0.127" x2="39.421" y2="53.203" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.421" y1="53.203" x2="0" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.33" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GATEWAY" library="pinhead" package="2X12" value=""/>
<element name="RAS_PI" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="GATEWAY" pad="2"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="GATEWAY" pad="4"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="GATEWAY" pad="14"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="GATEWAY" pad="15"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="GATEWAY" pad="16"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="GATEWAY" pad="17"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GATEWAY" pad="18"/>
<contactref element="RAS_PI" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
