<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12" x2="45" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="12" x2="45" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>12V</text>
<text>-12V</text>
<text>Bu</text>
<text>Br</text>
<text>Bk</text>
</plain>
<libraries>
<library name="optocoupler">
<description>&lt;b&gt;Opto Couplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens, Hewlett-Packard, Texas Instuments, Sharp, Motorola&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="Led">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="680">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AK500/2" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AK500/3" library="con-ptr500" package="AK500/3" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="AK500/2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="AK500/3" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="AK500/3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="AK500/3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="AK500/2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="AK500/2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
