<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="7.62" x2="0" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.68"/>
<hole x="26.67" y="3.81" drill="3.68"/>
</plain>
<libraries>
<library name="The Library">
<packages>
<package name="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_5-POS_MALE-HDR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HDR1" library="The Library" package="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_5-POS_MALE-HDR" value="">
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
<attribute name="PACKAGE-TYPE" value="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_5-POS_MALE-HDR"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MCLR">
<contactref element="HDR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="HDR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="HDR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DAT">
<contactref element="HDR1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="HDR1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
