<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="68.3133" y="18.3261" drill="3.556"/>
<hole x="13.0683" y="2.3241" drill="3.556"/>
<wire x1="0" y1="19.2024" x2="0" y2="17.145" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.145" x2="0" y2="16.1925" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.1925" x2="0" y2="1.4478" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="106.6292" y1="-0.0762" x2="108.6612" y2="-0.0762" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="90.1319" y="2.3241" drill="3.556"/>
<hole x="145.3769" y="18.3261" drill="3.556"/>
<wire x1="158.4452" y1="1.4478" x2="158.4452" y2="19.2024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="108.6612" y1="20.7264" x2="106.6292" y2="20.7264" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Pwr</text>
<text>Aux</text>
<wire x1="105.1052" y1="19.2024" x2="0" y2="19.2024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.4478" x2="105.1052" y2="1.4478" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="106.6292" y1="20.7264" x2="105.1052" y2="19.2024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="108.6612" y1="20.7264" x2="110.1852" y2="19.2024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="110.1852" y1="19.2024" x2="158.4452" y2="19.2024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="106.6292" y1="-0.0762" x2="105.1052" y2="1.4478" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="108.6612" y1="-0.0762" x2="110.1852" y2="1.4478" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="110.1852" y1="1.4478" x2="158.4452" y2="1.4478" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.1925" x2="0" y2="17.145" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="17.145" x2="1.0795" y2="17.145" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.1925" x2="1.0795" y2="16.1925" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.0795" y1="16.1925" x2="1.0795" y2="17.145" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="0" y1="13.0175" x2="0" y2="13.97" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="1.0795" y2="13.97" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.0175" x2="1.0795" y2="13.0175" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.0795" y1="13.0175" x2="1.0795" y2="13.97" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="0" y1="9.8425" x2="0" y2="10.795" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="10.795" x2="1.0795" y2="10.795" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9.8425" x2="1.0795" y2="9.8425" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.0795" y1="9.8425" x2="1.0795" y2="10.795" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="0" y1="6.6675" x2="0" y2="7.62" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="1.0795" y2="7.62" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.6675" x2="1.0795" y2="6.6675" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.0795" y1="6.6675" x2="1.0795" y2="7.62" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="0" y1="3.4925" x2="0" y2="4.445" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="4.445" x2="1.0795" y2="4.445" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.4925" x2="1.0795" y2="3.4925" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.0795" y1="3.4925" x2="1.0795" y2="4.445" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="157.353" y1="13.6525" x2="157.353" y2="14.605" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="157.353" y1="14.605" x2="158.4325" y2="14.605" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="157.353" y1="13.6525" x2="158.4325" y2="13.6525" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="158.4325" y1="13.6525" x2="158.4325" y2="14.605" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="157.353" y1="6.0325" x2="157.353" y2="6.985" width="0.0254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="157.353" y1="6.985" x2="158.4325" y2="6.985" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="157.353" y1="6.0325" x2="158.4325" y2="6.0325" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="158.4325" y1="6.0325" x2="158.4325" y2="6.985" width="0.0254" layer="20" curve="180"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X1-BIGPOGO">
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="thefirebrandforge">
<packages>
<package name="ENCHANT">
</package>
<package name="BLUEFRUIT_UART_CON_MIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53047-02">
<description>&lt;b&gt;1.25mm Pitch PicoBlade™ Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/530470210_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="JP13" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP15" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP18" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP19" library="thefirebrandforge" package="ENCHANT" value=""/>
<element name="JP6" library="thefirebrandforge" package="BLUEFRUIT_UART_CON_MIN" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="53047-02" value="53047-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0210"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9733051"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57H4701"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="53047-02" value="53047-02">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0210"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9733051"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57H4701"/>
</element>
<element name="JP5" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP17" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP20" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="BAT-">
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
<contactref element="JP19" pad="GND"/>
<contactref element="JP19" pad="BAT-"/>
<contactref element="JP6" pad="GND"/>
<contactref element="JP6" pad="DFU"/>
<contactref element="JP6" pad="CTS"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BAT+">
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="JP19" pad="VIN"/>
<contactref element="JP19" pad="BAT+"/>
<contactref element="JP6" pad="VIN"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATA1">
<contactref element="JP18" pad="1"/>
<contactref element="JP19" pad="LED1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP6" pad="MOD"/>
<contactref element="JP19" pad="GPIO"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP6" pad="TXO"/>
<contactref element="JP19" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP19" pad="TX"/>
<contactref element="JP6" pad="RXI"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP19" pad="PWR"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP19" pad="AUX"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP19" pad="SPKR-"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP19" pad="SPKR+"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP20" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
