<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.525" y1="28.575" x2="-12.065" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.065" y1="-28.575" x2="9.525" y2="-28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="-28.575" x2="9.525" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.065" y1="-28.575" x2="-12.065" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2016 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<text>V0.1
R1.0</text>
<text>Debug
Shield</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pincon">
<packages>
<package name="2X08M_SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAY16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05U">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="HDR-S" library="pincon" package="2X08M_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDR-N" library="pincon" package="2X08M_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED16" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED15" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED14" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED13" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED20" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED19" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED18" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED17" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X05U" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="1X05U" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED21" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED22" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="HDR-N" pad="1"/>
<contactref element="HDR-N" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XX2_P">
<contactref element="HDR-N" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX2_N">
<contactref element="HDR-N" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XX1_P">
<contactref element="HDR-N" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XX1_N">
<contactref element="HDR-N" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XX4_N">
<contactref element="HDR-S" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XX4_P">
<contactref element="HDR-S" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XX3_N">
<contactref element="HDR-S" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XX3_P">
<contactref element="HDR-S" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO9">
<contactref element="HDR-N" pad="3"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="HDR-S" pad="1"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO0">
<contactref element="HDR-N" pad="12"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO1">
<contactref element="HDR-N" pad="11"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO3">
<contactref element="HDR-N" pad="9"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO2">
<contactref element="HDR-N" pad="10"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO5">
<contactref element="HDR-N" pad="7"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO4">
<contactref element="HDR-N" pad="8"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO7">
<contactref element="HDR-N" pad="5"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO6">
<contactref element="HDR-N" pad="6"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO7">
<contactref element="HDR-S" pad="5"/>
<contactref element="LED18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO6">
<contactref element="HDR-S" pad="6"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO5">
<contactref element="HDR-S" pad="7"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO4">
<contactref element="HDR-S" pad="8"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO3">
<contactref element="HDR-S" pad="9"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO2">
<contactref element="HDR-S" pad="10"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO0">
<contactref element="HDR-S" pad="12"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO1">
<contactref element="HDR-S" pad="11"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO8">
<contactref element="HDR-S" pad="4"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO9">
<contactref element="HDR-S" pad="3"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO8">
<contactref element="HDR-N" pad="4"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="HDR-S" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED20" pad="C"/>
<contactref element="RN6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED19" pad="C"/>
<contactref element="RN6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED18" pad="C"/>
<contactref element="RN6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED17" pad="C"/>
<contactref element="RN6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED16" pad="C"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED15" pad="C"/>
<contactref element="RN5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED14" pad="C"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED13" pad="C"/>
<contactref element="RN5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED12" pad="C"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED11" pad="C"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED9" pad="C"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED10" pad="C"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED21" pad="C"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RN4" pad="8"/>
<contactref element="LED22" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
