<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.905" y1="1.27" x2="45.39" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="1.27" x2="45.39" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="15.23" x2="1.905" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="15.23" x2="1.905" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOCKET-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VRSOCKET" library="ic-package" package="SOCKET-08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OPTION1" library="ic-package" package="SOCKET-08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OPTION2" library="ic-package" package="SOCKET-08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="OPTION2" pad="6"/>
<contactref element="OPTION1" pad="6"/>
<contactref element="VRSOCKET" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="OPTION1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="OPTION1" pad="5"/>
<contactref element="OPTION2" pad="5"/>
<contactref element="VRSOCKET" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="OPTION2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="OPTION2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="OPTION2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="OPTION1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="OPTION1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VR2-">
<contactref element="VRSOCKET" pad="4"/>
<contactref element="OPTION2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VR2">
<contactref element="VRSOCKET" pad="3"/>
<contactref element="OPTION2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VR1">
<contactref element="VRSOCKET" pad="2"/>
<contactref element="OPTION1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VR1-">
<contactref element="VRSOCKET" pad="1"/>
<contactref element="OPTION1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TACH1">
<contactref element="VRSOCKET" pad="8"/>
<contactref element="OPTION1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TACH2">
<contactref element="VRSOCKET" pad="7"/>
<contactref element="OPTION2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
