<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="53.34" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="BipolarMosfet">
<packages>
<package name="MRA112">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="BipolarMosfet" package="MRA112" value="MRA112"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SW2" library="BipolarMosfet" package="MRA112" value="MRA112"/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="PA"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SW1" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SW1" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SW1" pad="P6"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SW2" pad="PA"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SW2" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SW2" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SW2" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SW2" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SW2" pad="P6"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SW2" pad="P8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
