<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="59.944" x2="16.942" y2="59.944" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.942" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<text>Quantum 
Meta-Heuristic 
Transceiver </text>
<text>MuonRay</text>
<text>V5.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<packages>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jan">
<packages>
<package name="LDR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RGBLED" library="led" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="IC" library="atmel" package="SOIC8" value="TINY85">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="LDR" library="jan" package="LDR" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC" pad="7"/>
<contactref element="RGBLED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC" pad="6"/>
<contactref element="RGBLED" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC" pad="5"/>
<contactref element="RGBLED" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RGBLED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC" pad="8"/>
<contactref element="LDR" pad="LDR"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LDR" pad="P$2"/>
<contactref element="IC" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
