<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="36.392953125" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.392953125" y1="2.54" x2="37.46" y2="3.607046875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="37.46" y1="3.607046875" x2="37.46" y2="18.88073125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.46" y1="18.88073125" x2="36.11873125" y2="20.222" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="36.11873125" y1="20.222" x2="0" y2="20.222" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.222" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<text>CTR</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SW-</text>
<text>SW+</text>
<text>10K</text>
<text>RV-Project.Com</text>
<text>Control Board</text>
<text>Rev A</text>
<text>3/12/2018</text>
<hole x="34.036" y="5.334" drill="1.9304"/>
<hole x="34.036" y="8.382" drill="1.9304"/>
<hole x="34.036" y="11.43" drill="1.9304"/>
<hole x="34.036" y="14.478" drill="1.9304"/>
<hole x="34.036" y="17.526" drill="1.9304"/>
<text>LWCB-1A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01_OFFSET">
</package>
<package name="ART_CHEROKEE_MEDIUM">
</package>
<package name="WIRECONN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP10" library="a-lib" package="1X01_OFFSET" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="a-lib" package="1X01_OFFSET" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="a-lib" package="1X01_OFFSET" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="a-lib" package="1X01_OFFSET" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="a-lib" package="1X01_OFFSET" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="a-lib" package="ART_CHEROKEE_MEDIUM" value=""/>
<element name="JP1" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP2" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP3" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP4" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP5" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
