<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="23.60100625" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="23.48996875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.48996875" y1="0" x2="25.07" y2="1.58003125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25.07" y1="1.58003125" x2="25.07" y2="23.817996875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="23.817996875" x2="23.497996875" y2="25.39" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.497996875" y1="25.39" x2="1.78899375" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.78899375" y1="25.39" x2="0" y2="23.60100625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>YH</text>
<text>XH</text>
<text>XB+</text>
<text>XB-</text>
<text>XA+</text>
<text>XA-</text>
<text>K40 LASER</text>
<hole x="1.27" y="1.27" drill="1.6"/>
<hole x="22.86" y="1.27" drill="1.6"/>
<hole x="22.86" y="24.13" drill="1.6"/>
<hole x="1.27" y="24.13" drill="1.6"/>
<text>ENDSTOP</text>
<text>MOTOR</text>
<text>REV A.00</text>
</plain>
<libraries>
<library name="tyco-connector">
<packages>
<package name="CON12_TH_FCC-FPC2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-04">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="tyco-connector" package="CON12_TH_FCC-FPC2" value="1-84534-2">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1-84534-2"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2015 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="SUPERSECTION" value="Connectors"/>
<attribute name="SECTION" value="General Purpose"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Tyco Electronics Amp"/>
<attribute name="VENDOR" value="Tyco Electronics"/>
<attribute name="RSPARTNUMBER" value="7188772"/>
<attribute name="FAMILY" value="Headers and PCB Receptacles"/>
</element>
<element name="J2" library="con-molex" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="con-molex" package="6410-04" value="22-27-2041-04">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y-HOME">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X-HOME">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XB-">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XA+">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XA-">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XB+">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
