<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-27.94" y1="91.44" x2="-27.94" y2="46.355" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.62" y1="93.98" x2="-7.62" y2="99.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="99.06" x2="7.62" y2="93.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="92.71" x2="26.67" y2="92.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="46.355" x2="27.94" y2="91.44" width="0" layer="20"/>
<text>Quantum Effects</text>
<text>v1.0 2018</text>
<text>Lithium Vibe</text>
<wire x1="26.67" y1="45.085" x2="-26.67" y2="45.085" width="0" layer="20"/>
<text>3</text>
<text>Li</text>
<wire x1="6.35" y1="100.33" x2="-6.35" y2="100.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6.35" y1="100.33" x2="-7.62" y2="99.06" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-26.67" y1="92.71" x2="-27.94" y2="91.44" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-26.67" y1="92.71" x2="-8.89" y2="92.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-8.89" y1="92.71" x2="-7.62" y2="93.98" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.35" y1="100.33" x2="7.62" y2="99.06" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.89" y1="92.71" x2="7.62" y2="93.98" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="26.67" y1="92.71" x2="27.94" y2="91.44" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.94" y1="46.355" x2="26.67" y2="45.085" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-26.67" y1="45.085" x2="-27.94" y2="46.355" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>LDR</text>
<text>LDR</text>
<text>LDR</text>
<text>LDR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="OCTO-PAD">
</package>
<package name="ROUND-PAD">
</package>
<package name="GND-PAD">
</package>
<package name="LOGO-0.15''SILK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0632">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
<package name="0502">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film">
<packages>
<package name="0.2&quot;.MED">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;220n-680n caps&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0.1&quot;">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
<package name="0.2&quot;.SML">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; 
10pf - 180n&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_B.MOUNT">
<description>&lt;b&gt;16mm / Right-Angle /  PC Mount / Short Pin&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
For bottom-mount potentiometers
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="16MM_DUALGANG">
<description>&lt;b&gt;16mm / Right-Angle /  PC Mount / Dual-Gang&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-dual-gang-16mm-pc-mount/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-dual-gang-16mm-pc-mount/&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optical">
<packages>
<package name="LDR4">
<description>0.1" (2.54mm) Spacing, Angled</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="9V" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V"/>
<element name="9V1" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V"/>
<element name="C14" library="caps-elec" package="0632" value="100u"/>
<element name="C3" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n"/>
<element name="C4" library="caps-film" package="0.1&quot;" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="4n7"/>
<element name="C6" library="caps-film" package="0.1&quot;" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="caps-elec" package="0502" value="1u"/>
<element name="C8" library="caps-elec" package="0502" value="1u"/>
<element name="C15" library="caps-elec" package="0502" value="10u"/>
<element name="C10" library="caps-elec" package="0502" value="1u"/>
<element name="C9" library="caps-elec" package="0502" value="1u"/>
<element name="C11" library="caps-elec" package="0502" value="1u"/>
<element name="C12" library="caps-elec" package="0502" value="47u"/>
<element name="C13" library="caps-elec" package="0502" value="47u"/>
<element name="C1" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="100n"/>
<element name="C2" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="15n"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D1" library="diodes" package="3MM_2" value="Green LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIP08" value="TL072">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="DIP08" value="TL072">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="integrated circuits" package="DIP08" value="TL072">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="IN"/>
<element name="INT" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="B25K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LDR1" library="optical" package="LDR4" value=""/>
<element name="LDR2" library="optical" package="LDR4" value=""/>
<element name="LDR3" library="optical" package="LDR4" value=""/>
<element name="LDR4" library="optical" package="LDR4" value=""/>
<element name="OUT" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="OUT"/>
<element name="Q1" library="transistors-BJT" package="TO92" value="MPSA18">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistors-BJT" package="TO92" value="MPSA18">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R25" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R23" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100k"/>
<element name="R22" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R24" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100R"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M"/>
<element name="R3" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="22k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R26" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R10" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="47k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100k"/>
<element name="R14" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="56k"/>
<element name="R13" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R12" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100k"/>
<element name="R15" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="3k3"/>
<element name="R16" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="220k"/>
<element name="R18" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="220k"/>
<element name="R17" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="3k3"/>
<element name="R19" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="2M2"/>
<element name="R20" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="15k"/>
<element name="R21" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="4k7"/>
<element name="RATE" library="potentiometers" package="16MM_DUALGANG" value="100kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="THROB" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="B25K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="A100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="U$6" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="VOICE" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="B100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="Eigene_Kreationen" package="LOGO-0.15''SILK" value="QUANTUM-LOGO0.15''SILK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="9V1" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="9V" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="VOICE" pad="2"/>
<contactref element="VOICE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LDR2" pad="P$1"/>
<contactref element="LDR3" pad="P$1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="LDR1" pad="P$2"/>
<contactref element="LDR4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="RATE" pad="2"/>
<contactref element="RATE" pad="5"/>
<contactref element="RATE" pad="1"/>
<contactref element="RATE" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="INT" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="RATE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="INT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="INT" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="VOICE" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RATE" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IN" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="LDR1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="THROB" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="THROB" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="THROB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="LDR2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="LDR3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="LDR4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
