<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.62" y1="0" x2="36.81" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="25.4" x2="45.72" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="25.4" x2="45.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="0" x2="36.83" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="0" x2="7.62" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="5.08" x2="0" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="7.62" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="7.62" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="36.81" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<hole x="40.64" y="6.35" drill="3.81"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="monome_modular">
<description>Generated from &lt;b&gt;thewhitewhale.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="DKM10E">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="USB-MINIB-THM-MOLEX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="monome_modular" package="DKM10E" value="DKM10E"/>
<element name="CN1" library="adafruit" package="USB-MINIB-THM-MOLEX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="+" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
