<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="16.51" y="16.51" radius="16.51" width="0.1524" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>12V
OUT</text>
<text>5A MAX</text>
<hole x="16.51" y="16.51" drill="3.175"/>
<text>WHITE</text>
<text>BLACK</text>
<text>LED+</text>
<text>RV-Project.Com</text>
<text>P-S1</text>
<text>2/23/2018</text>
<text>Plug Suppressor PS-1</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>Rev B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="MO1-16AWG">
</package>
<package name="LITTLEFUSE_154">
</package>
<package name="DO214AB_JBEND">
</package>
<package name="1206-RES">
</package>
<package name="WAFER2PINVERTICAL2.54">
</package>
<package name="ART_CHEROKEE_MEDIUM">
</package>
<package name="SOD-123(LARGE)">
<description>100V/150mA 1N4148 - Super Cheap</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="12VDC" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="VCC">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="12VDC1" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="VCC">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="F1" library="a-lib" package="LITTLEFUSE_154" value="5A"/>
<element name="GND" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="GND">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="GND1" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="GND">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="TVS1" library="a-lib" package="DO214AB_JBEND" value="TVS-SSMCJ16A">
<attribute name="VOLTAGE" value="16V"/>
</element>
<element name="R1" library="a-lib" package="1206-RES" value="1.5k"/>
<element name="J1" library="a-lib" package="WAFER2PINVERTICAL2.54" value="WAFER2PVERTICAL2.54"/>
<element name="U$1" library="a-lib" package="ART_CHEROKEE_MEDIUM" value=""/>
<element name="D1" library="a-lib" package="SOD-123(LARGE)" value="TVS-SEASY_SOD-123"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="TVS1" pad="C"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
<contactref element="12VDC1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="12VDC" pad="P$1"/>
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="TVS1" pad="A"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="GND1" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
