<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="40.31" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="-1.27" x2="40.31" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="41.9" x2="0" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.9" x2="0" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<text>+12</text>
<text>Blue</text>
<text>Red</text>
<text>Green</text>
<text>Rev 1</text>
<text>Antenna</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DCJACK_2MM_PTH">
<description>DJ Jack 2.0mm PTH Right-Angle</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="DCJACK_2MM_PTH" value=""/>
<element name="Q1" library="adafruit" package="TO220V" value=""/>
<element name="Q2" library="adafruit" package="TO220V" value=""/>
<element name="Q3" library="adafruit" package="TO220V" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GNDBREAK">
<contactref element="CN1" pad="GNDBREAK"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="PWR"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP_TX">
<contactref element="SV3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ESP_RX">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ESP_#5">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ESP_#4">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ESP_#0">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ESP_#2">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ESP_#15">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ESP_3V3">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP_LDO">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP_RST">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ESP_A">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ESP_EN">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ESP_#13">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP_VBAT">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP_#12">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ESP_#14">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP_#16">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
