<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="78.74" x2="-2.54" y2="71.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="71.12" x2="-1.905" y2="70.485" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.905" y1="70.485" x2="14.605" y2="70.485" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="70.485" x2="15.24" y2="71.12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.24" y1="71.12" x2="15.24" y2="78.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="78.73" x2="14.605" y2="79.365" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="14.605" y1="79.365" x2="-1.915" y2="79.365" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.915" y1="79.365" x2="-2.54" y2="78.74" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>fuzer r3 by ayan4m1
CC-BY-NC-SA 4.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ptc-fuse-1206-smd">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="ptc-fuse-1206-smd" package="1206" value="30A"/>
<element name="F2" library="ptc-fuse-1206-smd" package="1206" value="30A"/>
<element name="&lt;I" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O&gt;" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="&lt;I" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="O&gt;" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="F2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
