<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="9.652" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.652" y1="0" x2="9.652" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.652" y1="12.7" x2="0" y2="12.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text> AGC DS
(c)2016 SB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led-7-segment">
<description>&lt;b&gt;7 Segment Numeric Displays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ROHM, LITEON&lt;br&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S4301B">
<description>&lt;b&gt;Single Digit LED Numeric Display&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: LITEON .. S4301B.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R__S__" library="led-7-segment" package="S4301B" value="S4301B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="G1">
<contactref element="R__S__" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="DP1">
<contactref element="R__S__" pad="6"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R__S__" pad="8"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R__S__" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
