(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 7)
    (no_connects 0)
    (area 128.875 89.245 167.018334 124.450001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 21)
    (tracks 28)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 4)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.3)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.25)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.25)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 148.5 105)
    (visible_elements 7FFEFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(D1-Pad2)")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.3)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
  )
  (module LEDs:LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 57669948)
    (at 134.75 106.27 90)
    (descr "LED 5mm round vertical")
    (tags "LED 5mm round vertical")
    (fp_text reference D1 (at 1.27 4.25 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 1.524 -3.937 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2 1.9) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.9 1.9) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED-5MM.wrl
      (at (xyz 0.05 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module MyPads:M3x6mm_mit_Duko (layer F.Cu) (tedit 5766ADBE)
    (at 148.5 114.75)
    (fp_text reference M3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M3x6mm_mit_Duko (at -0.18 -4.88) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module MyEinbaubuchse:Powerbuchse_5,5x2,5 (layer F.Cu) (tedit 57642440)
    (at 148.5 105)
    (fp_text reference P1 (at -6.5 6) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Powerbuchse (at 0 5.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 -0.8) (size 5 3.7) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 2.8) (size 3 3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
  )
  (module MyPads:M3x6mm_mit_Duko (layer F.Cu) (tedit 5766ADC3)
    (at 148.5 95.25)
    (fp_text reference M3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M3x6mm_mit_Duko (at -0.18 -4.88) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 5766AE88)
    (at 134.75 108.75)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 2.921 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyAKlemme:AKL_RM5_2pol (layer B.Cu) (tedit 5766AEE4)
    (at 135.5 95.75 270)
    (fp_text reference P2 (at 0 -5.5 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Powerpad (at -2 5.5 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 3 3) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 3 3) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
  )
  (module MyAKlemme:AKL_RM5_2pol (layer B.Cu) (tedit 5766AED8)
    (at 135.5 114.25 270)
    (fp_text reference P3 (at 0 -5.5 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Powerpad (at -2 5.5 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 3 3) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 3 3) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
  )
  (dimension 21.5 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "21,500 mm" (at 142.25 123.1) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 153 119.25) (xy 153 124.45)))
    (feature2 (pts (xy 131.5 119.25) (xy 131.5 124.45)))
    (crossbar (pts (xy 131.5 121.75) (xy 153 121.75)))
    (arrow1a (pts (xy 153 121.75) (xy 151.873496 122.336421)))
    (arrow1b (pts (xy 153 121.75) (xy 151.873496 121.163579)))
    (arrow2a (pts (xy 131.5 121.75) (xy 132.626504 122.336421)))
    (arrow2b (pts (xy 131.5 121.75) (xy 132.626504 121.163579)))
  )
  (dimension 28.5 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "28,500 mm" (at 162.6 105 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 148.5 119.25) (xy 163.95 119.25)))
    (feature2 (pts (xy 148.5 90.75) (xy 163.95 90.75)))
    (crossbar (pts (xy 161.25 90.75) (xy 161.25 119.25)))
    (arrow1a (pts (xy 161.25 119.25) (xy 160.663579 118.123496)))
    (arrow1b (pts (xy 161.25 119.25) (xy 161.836421 118.123496)))
    (arrow2a (pts (xy 161.25 90.75) (xy 160.663579 91.876504)))
    (arrow2b (pts (xy 161.25 90.75) (xy 161.836421 91.876504)))
  )
  (dimension 19.5 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "19,500 mm" (at 157.35 105 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 148.5 114.75) (xy 158.7 114.75)))
    (feature2 (pts (xy 148.5 95.25) (xy 158.7 95.25)))
    (crossbar (pts (xy 156 95.25) (xy 156 114.75)))
    (arrow1a (pts (xy 156 114.75) (xy 155.413579 113.623496)))
    (arrow1b (pts (xy 156 114.75) (xy 156.586421 113.623496)))
    (arrow2a (pts (xy 156 95.25) (xy 155.413579 96.376504)))
    (arrow2b (pts (xy 156 95.25) (xy 156.586421 96.376504)))
  )
  (gr_line (start 131.5 90.75) (end 148.5 90.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 131.5 119.25) (end 131.5 90.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 148.5 119.25) (end 131.5 119.25) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 153 95.25) (end 153 114.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 148.5 95.25) (end 148.5 90.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 148.5 114.75) (end 153 114.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "5,5 x 2,5" (at 148.5 110.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text Powerbuchse (at 148.5 99.5) (layer F.SilkS))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads no (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.25 91.25) (xy 152 92.25) (xy 152.75 93.75) (xy 153 95.75) (xy 153 114.75)
        (xy 152.75 116) (xy 152 117.5) (xy 150.75 118.5) (xy 149.75 119) (xy 148.5 119.25)
        (xy 131.5 119.25) (xy 131.5 90.75) (xy 148.5 90.75) (xy 150.25 91.25)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads no (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.25 91.25) (xy 151.75 92.25) (xy 153 94.5) (xy 153 114.75) (xy 152.5 117)
        (xy 150.75 118.75) (xy 148.5 119.25) (xy 131.5 119.25) (xy 131.5 90.75) (xy 148.5 90.75)
        (xy 150.25 91.25)
      )
    )
  )
)
