(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.0)")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 20)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 0)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 16.8 16.8)
    (pad_drill 9)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (gr_line (start 69.3 53.6) (end 67.65 53.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 73 63.75) (end 73 57.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 63.75 63.85) (end 63.75 57.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 67.55 63.85) (end 63.75 63.85) (angle -89.24616178) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 67.65 57.5) (end 67.7 53.6) (angle -92.20333116) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 69.3 57.3) (end 73 57.5) (angle -93.09405806) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 69.1 63.75) (end 69.399999 67.649999) (angle -85.60130813) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 69.4 69.3) (end 72.75 69.3) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 69.4 67.65) (end 69.4 69.3) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 67.5 69.3) (end 67.5 67.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 64.3 69.3) (end 67.5 69.3) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 59.8 56.35) (end 59.8 64.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 72.75 52) (end 64.15 52) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 77 64.95) (end 77 56.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 72.7 65) (end 72.7 69.3) (angle -90.66619176) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 64.25 64.85) (end 59.800001 64.899999) (angle -90.03029118) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 64.1 56.3) (end 64.15 52) (angle -91.10692569) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 72.85 56.15) (end 77 56.2) (angle -92.07062828) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.1))
    (min_thickness 0.1)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 59.4 51.1) (xy 77.95 50.6) (xy 78.45 70.2) (xy 58.85 69.85)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.1))
    (min_thickness 0.1)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 59.1 50.7) (xy 77.75 50.65) (xy 78.1 70.2) (xy 58.7 69.8)
      )
    )
  )
)
