<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>RAW</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>A2</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>D13</text>
<text>D12</text>
<text>D11</text>
<text>D10</text>
<text>A7</text>
<text>G</text>
<text>D9</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>RST</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>GRN</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>BLK</text>
<wire x1="32.54375" y1="66.19875" x2="32.54375" y2="4.7625" width="0.4064" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>IRQ connect</text>
<text>IRQ connect</text>
<text>A7</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A6</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>V</text>
<text>V</text>
<text>D9</text>
<text>D9</text>
<text>D8</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>D2</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>RST</text>
<text>RX</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>TX</text>
<text>RAW</text>
<text>RAW</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>VCC</text>
<text>A2</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A1</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A5</text>
<text>A0</text>
<text>A0</text>
<text>D13</text>
<text>D13</text>
<text>D12</text>
<text>D12</text>
<text>D11</text>
<text>D11</text>
<text>D10</text>
<text>D10</text>
<text>VCC</text>
<text>RST</text>
<text>VCC</text>
<text>R.Hoebee</text>
<text>R.Hoebee</text>
<wire x1="32.54375" y1="4.7625" x2="66.675" y2="4.7625" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="66.675" y1="4.7625" x2="66.675" y2="66.19875" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="66.675" y1="66.19875" x2="32.54375" y2="66.19875" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Arduino Pro Mini 3.3V  nRF24L01+  REV 1.2.2</text>
<text>Arduino Pro Mini 3.3V  nRF24L01+  REV 1.2.2</text>
<text>Arduino Pro Mini 3.3V  nRF24L01+  REV 1.2.2</text>
<text>Arduino Pro Mini 3.3V  nRF24L01+  REV 1.2.2</text>
<text>POT connect</text>
<text>POT connect</text>
<text>To A7</text>
<text>To A7</text>
<text>GRN</text>
<text>GRN</text>
<text>TX</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>RX</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>BLK</text>
<text>BLK</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>TOP</text>
<text>Bottom</text>
<text>3.35 - 12V</text>
<text>3.35 - 12V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="arduino_pro_mini_3.3v">
<packages>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI_3.3V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="12_pin_header">
<packages>
<package name="12_PIN_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="nrf24l01_connection">
<packages>
<package name="NRF24L01-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="6_pin_header">
<packages>
<package name="6_PIN_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="2_space_2_header">
<packages>
<package name="2_SPACE_2_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="12_2_HEADER">
<packages>
<package name="12_2_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="11_pin_header">
<packages>
<package name="11_PIN_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="2_PIN_HEADER">
<packages>
<package name="2_PIN_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="18650_batt_connect">
<packages>
<package name="18650_BATT_CONECT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="18650_holder_fitted_v2">
<packages>
<package name="18650_HOLDER_FITTED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot_10k">
<packages>
<package name="POT_10K">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DIPS_Arduino">
<packages>
<package name="4-DIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="arduino_pro_mini_3.3v" package="ARDUINO_PRO_MINI_3.3V" value="ARDUINO_PRO_MINI_3.3V"/>
<element name="U$2" library="12_pin_header" package="12_PIN_HEADER" value="">
<attribute name="TESTE" value=""/>
</element>
<element name="U$4" library="nrf24l01_connection" package="NRF24L01-3" value="NRF2L01-3"/>
<element name="U$5" library="6_pin_header" package="6_PIN_HEADER" value="6_PIN_HEADER"/>
<element name="U$6" library="2_space_2_header" package="2_SPACE_2_HEADER" value="2_SPACE_2_HEADER"/>
<element name="U$7" library="18650_holder_fitted_v2" package="18650_HOLDER_FITTED" value="18650_HOLDER_FITTED"/>
<element name="U$3" library="12_2_HEADER" package="12_2_HEADER" value="12_2_HEADER"/>
<element name="U$9" library="11_pin_header" package="11_PIN_HEADER" value="11_PIN_HEADER"/>
<element name="U$10" library="2_PIN_HEADER" package="2_PIN_HEADER" value="2_PIN_HEADER"/>
<element name="U$12" library="18650_batt_connect" package="18650_BATT_CONECT" value="18650_BATT_CONECT"/>
<element name="U$13" library="pot_10k" package="POT_10K" value=""/>
<element name="U$14" library="2_PIN_HEADER" package="2_PIN_HEADER" value="2_PIN_HEADER"/>
<element name="U$11" library="DIPS_Arduino" package="4-DIP" value=""/>
<element name="U$8" library="12_pin_header" package="12_PIN_HEADER" value="">
<attribute name="TESTE" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="TX/D0"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="RX/D1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="RST_1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="CE"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
<contactref element="U$4" pad="CSN"/>
<contactref element="U$3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
<contactref element="U$4" pad="MOSI"/>
<contactref element="U$3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="GRN">
<contactref element="U$1" pad="GRN"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="BLK">
<contactref element="U$1" pad="BLK"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
<contactref element="U$4" pad="SCK"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="A7"/>
<contactref element="U$13" pad="WIPER"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND_2"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="G"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND_0"/>
<contactref element="U$1" pad="GND_1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="GND_1"/>
<contactref element="U$12" pad="GND_2"/>
<contactref element="U$12" pad="GND"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="GND_1"/>
<contactref element="U$11" pad="GND_2"/>
<contactref element="U$11" pad="GND_3"/>
<contactref element="U$11" pad="GND_4"/>
<contactref element="U$8" pad="12"/>
<contactref element="U$8" pad="11"/>
<contactref element="U$8" pad="10"/>
<contactref element="U$8" pad="9"/>
<contactref element="U$8" pad="8"/>
<contactref element="U$8" pad="7"/>
<contactref element="U$8" pad="6"/>
<contactref element="U$8" pad="5"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="RST_0"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
<contactref element="U$3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="IRQ"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="RAW"/>
<contactref element="U$12" pad="RAW_2"/>
<contactref element="U$12" pad="RAW_1"/>
<contactref element="U$12" pad="RAW_3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="CCW"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="V"/>
<contactref element="U$4" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC_0"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC_1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$9" pad="P$11"/>
<contactref element="U$9" pad="P$10"/>
<contactref element="U$9" pad="P$9"/>
<contactref element="U$9" pad="P$8"/>
<contactref element="U$9" pad="P$7"/>
<contactref element="U$9" pad="P$6"/>
<contactref element="U$9" pad="P$5"/>
<contactref element="U$9" pad="P$4"/>
<contactref element="U$9" pad="P$3"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
<contactref element="U$13" pad="CW"/>
<contactref element="U$11" pad="VCC_4"/>
<contactref element="U$11" pad="VCC_3"/>
<contactref element="U$11" pad="VCC_2"/>
<contactref element="U$11" pad="VCC_1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
<contactref element="U$11" pad="D4"/>
<contactref element="U$11" pad="OFF_2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$11" pad="D3"/>
<contactref element="U$11" pad="OFF_1"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$11" pad="D5"/>
<contactref element="U$11" pad="OFF_3"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$11" pad="D6"/>
<contactref element="U$11" pad="OFF_4"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
