<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="19.05" y="19.05" drill="3.1115" grouprefs="DIMENSIONS"/>
<hole x="19.05" y="23.8125" drill="2.38125" grouprefs="DIMENSIONS"/>
<wire x1="18.542" y1="38.1" x2="18.542" y2="37.592" width="0.0254" layer="20" grouprefs="DIMENSIONS"/>
<wire x1="18.542" y1="37.592" x2="19.558" y2="37.592" width="0.0254" layer="20" grouprefs="DIMENSIONS"/>
<wire x1="19.558" y1="37.592" x2="19.558" y2="38.1" width="0.0254" layer="20" grouprefs="DIMENSIONS"/>
<wire x1="18.542" y1="38.1" x2="19.558" y2="38.1" width="0.0254" layer="20" curve="356.945"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SwitchTesterLib">
<packages>
<package name="OUTERRING">
</package>
<package name="CONTACTPAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="SwitchTesterLib" package="OUTERRING" value="RINGS"/>
<element name="U$2" library="SwitchTesterLib" package="CONTACTPAD" value="CONTACTPAD"/>
<element name="U$3" library="SwitchTesterLib" package="CONTACTPAD" value="CONTACTPAD"/>
<element name="U$4" library="SwitchTesterLib" package="CONTACTPAD" value="CONTACTPAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
