<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.22" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.22" y1="0" x2="15.22" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.22" y1="22.53" x2="0" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.53" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="20.32" drill="3.2512"/>
<hole x="12.7" y="20.32" drill="3.2512"/>
<hole x="12.7" y="2.54" drill="3.2512"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2512"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="SOT23" value="LM50"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
