<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0.635" x2="0.635" y2="38.735" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="38.735" x2="26.035" y2="38.735" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="26.035" y1="38.735" x2="26.035" y2="0.635" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="26.035" y1="0.635" x2="0.635" y2="0.635" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="3.175" y="36.195" drill="3.2"/>
<hole x="23.495" y="36.195" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="5.08" drill="3.2"/>
<hole x="23.495" y="5.08" drill="3.2"/>
<text>Flimshaw
Industries</text>
<text>ZM1005 Nixie Module</text>
<text>rev1</text>
<text>Charlie Hoey 1.4.2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>DIL-16</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ZM1005">
<packages>
<package name="ZM1005">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="74141" library="dp_devices" package="DIL16" value=""/>
<element name="U$1" library="ZM1005" package="ZM1005" value="ZM1005"/>
<element name="G" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="A" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="B" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="C" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="D" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="5V" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="15K">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="HV" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="74141" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="K1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="74141" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="74141" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="K3"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="74141" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="K4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="74141" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="K5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="74141" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="K6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="74141" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="K7"/>
</signal>
<signal name="180V">
<contactref element="74141" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="K8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="74141" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="K9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="74141" pad="3"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="74141" pad="6"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="74141" pad="7"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="74141" pad="4"/>
<contactref element="D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="HV" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="74141" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="K0"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="74141" pad="12"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="74141" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
