<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="-1.905" x2="64.7575" y2="-1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.7575" y1="-1.905" x2="64.7575" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.7575" y1="52.06" x2="-0.635" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="52.06" x2="-0.635" y2="-1.905" width="0" layer="20"/>
<text>+24V</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>+5V</text>
<text>+</text>
<text>GND</text>
<text>A+</text>
<text>A-</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>7</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>8</text>
<text>13</text>
<text>12</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0414V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X04-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruitedit">
<packages>
<package name="ARDUINOR3-BPLACE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="infineon">
<description>&lt;b&gt;Infineon Technologies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.infineon.comp&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P-TO220-7-11">
<description>&lt;b&gt;(Plastic Transistor Single Outline Package)&lt;/b&gt;P-TO220-7-11&lt;p&gt;
Source: http://www.infineon.com .. tle5205-2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mike">
<packages>
<package name="DIL8">
</package>
<package name="V6560W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="555153-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;PC Board Ground</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="minimidi">
<packages>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-024X044" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0414V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/5V" value="150">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="adafruitedit" package="ARDUINOR3-BPLACE" value="ARDUINOR3-BPLACE"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/5V" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/5V" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="infineon" package="P-TO220-7-11" value="TLE5206-2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="E3,5-8" value="100uF 50v">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J6" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0207/5V" value="150">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="Mike" package="DIL8" value="P82B715">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-amp" package="555153-1" value=""/>
<element name="CN1" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG"/>
<element name="CN2" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG"/>
<element name="CN3" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG"/>
<element name="U$2" library="Mike" package="V6560W" value="V6560W"/>
<element name="IC1" library="infineon" package="P-TO220-7-11" value="TLE5206-2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="E3,5-8" value="100uF 50v">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="Mike" package="V6560W" value="V6560W"/>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="minimidi" package="E2,5-6" value="10uF/50V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="minimidi" package="E2,5-6" value="100uF/25V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="TO220V" value="MC7809CTG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="Mike" package="V6560W" value="V6560W"/>
<element name="R6" library="adafruit" package="0207/5V" value="150">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0207/5V" value="150">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN4" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="G1"/>
<contactref element="X1" pad="G2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U1" pad="3V"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U1" pad="D13"/>
<contactref element="CN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U1" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="U1" pad="D12"/>
<contactref element="CN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="U1" pad="D10"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="U1" pad="D8"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="U1" pad="D7"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="U1" pad="D6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="U1" pad="D5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="IOREF"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="SCL"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="CN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="SDA"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCL">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LDA">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AZ1">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AZ2">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="CN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
